;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000049;2018;16/04/2018;2964;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000039/2018 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BRAZÓPOLIS/MG E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA;;;1;1;
;2;18548;1;7,0000;Equipamento para profilaxia dentaria com ultrassom e jato de bicarbonato., Possui sistema eletrônico acoplado a um dispositivo piezelétrico que converte o sinal eletrônico oscilatório em vibração mecânica, atingindo frequências na faixa de 29 kHz a 33 kHz. Através de um potenciômetro e feita a regulagem da intensidade da vibração ultrassônica, auxiliando o profissional nos trabalhos de periodontia, endodontia e geral. O jateamento de superfícies e feito por bicarbonato de sódio através de um sistema que combina o bicarbonato com ar comprimido.,Contem registros de água e ar com ajuste fino, possibilitando ajustes de acordo com a necessidade de cada operação. Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral, caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável Possui entrada para sistema de bomba peristáltica, que tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato). Este sistema permite irrigação por bomba peristáltica, possibilitando o uso de vários tipos de líquidos irrigantes, o que garante o controle da biosseguranca, melhorando as condições de recuperação do paciente. Acompanha três insertos. Aplicações, Destartarizacao/ Remocao de pinos e coroas Condensacao de amalgama Condensacaode inlays-onlays/ Condensacao de gutta percha/ Endodontia/ Periodontia/ Micro-retro cirurgia.;Unidade;0;1;0;1;40593;
;2;6640;1;2,0000;Divã Clinico, Para Exames,adulto 1,85 x x0,55 x 0,80 M azul escuro EPOXI MT 300;Unidade;0;1;0;2;40591;
;2;3131;1;2,0000;Mesa Ginecológica,com armário luxal;Unidade;0;1;0;3;40620;
;2;18056;1;9,0000;Aparelho de som MP3 com entrada de USB 1.0 e 2.0,para reprodução de arquivos MP3 e WVA, display LCD, rádio AM/FM estéreo, funções program, repeat e random, relógio digital, standby, funciona com pilhas  ou energia elétrica, consumo: 15kW/h;Unidade;0;1;0;4;40554;
;2;18057;1;5,0000;Aquecedor de ar portatil, controle de temperatura por termostato. Triplo sistema de segurança. 2 níveis de potência para aquecimento e 1 paraventilação. Aquecimento por termoventilação. Alça para transporte.Lâmpada piloto. Baixo nível de ruído. Voltagem: 127v, potência:1500w,consumo: 1,5kwh;Unidade;0;1;0;5;40555;
;2;18058;1;5,0000;Armario alto em aço, duas portas (operacional), medidas 90 x 40 x 210,fechamento com chave, Com 03 prateleiras internas, Espessura: Prateleira de chapa 26. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.Portas com reforço interno.;Unidade;0;1;0;6;40556;
;2;18059;1;2,0000;Armario de aço pequeno, para escritório,com chaves, 1,50m de altura x 60cm de largura;Unidade;0;1;0;7;40557;
;2;18060;1;20,0000;Armario de aço, Aa-15 com 2 portas dobradiças e fechaduras,1,70m de altura x 60cm de largura. Com 01 prateleira interna.;Unidade;0;1;0;8;40558;
;2;18061;1;4,0000;Armario vitrine hospitalar 02 portas e laterais em vidro, estrutura em chapa de aço. Laterais para colocação de vidros. Porta em vidro com fechadura tipo yale, com suporte para colocar vidros, 4 prateleiras. Dimensões: 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Utilizado para guardar materiais da sala de curativos e da sala de medicação. Estrutura em aço com pés fixos e tranca com chave.;Unidade;0;1;0;9;40559;
;2;18062;1;25,0000;Arquivo de aço, com 4 gavetas, para pasta suspensa,Com 04 gavetas para pastas suspensas, Porta etiqueta estampado, Puxadores plásticos cromados ,Fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas,Sapatas plásticas niveladoras, Espessura da chapa: 0,45mm;Unidade;0;1;0;10;40560;
;2;18067;1;3,0000;Balcao de atendimento reto com tampos, confeccionados em MDP de 25mm revestido em melamínico BP, acabamento filetado. Corpo em MDP de 18mm. Dimensões: 1100mm (altura) x 700mm (profundidade) x 1000m (largura). Cores: azul/cristal;Unidade;0;1;0;11;40566;
;2;18068;1;3,0000;Balcao executivo para escritório, com 2 portas e 4 gavetas,Estrutura em MDP, Acabamento em BP,  Base em aço, Fita de borda 2 mm, Possui prateleira e fechadura,  2 portas com dobradiças metálicas,4 gavetas com corrediças telescópicas, Puxadores em polipropileno na cor prateada,  Acompanha manual e todos os acessórios para montagem,;Unidade;0;1;0;12;40567;
;2;18069;1;2,0000;Balcao multiuso em MDF,com 02 portas, com puxadores resistentes, 01 prateleira interna, Altura: 75,00 Centimetros x Largura: 54,00 Centimetros x Profundidade: 30,00 Centimetros;Unidade;0;1;0;13;40568;
;2;18073;1;10,0000;Bebedouro de agua, coluna, compressor para galão com 2 torneiras,bivolt;Unidade;0;1;0;14;40569;
;2;18154;1;4,0000;Bebedouro industrial em aço inox, 100 litros, modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox, Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas,  03  torneiras rosca/copo em latão cromado,  Aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto, Capacidade de 100 Litros no Reservatório, Capacidade de refrigeração - média de 180 litro/hora, Com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno), Isolação em EPS1, Gás ecológico R 134A, Unidade condensadora, Controle da temperatura da água. Fácil acesso para limpeza, filtro incluso.;Unidade;0;1;0;15;40570;
;2;18070;1;20,0000;Bebedouro industrial, de coluna, com 2 torneiras, filtro, 50 litros, bivolt;Unidade;0;1;0;16;40571;
;2;18074;1;5,0000;Cadeira caixa alta secretrária, balcão - portaria - recepção, com estofado, na cor preta,estrutura Giratória em aço pintado na cor preto. Com capacidade para ate 110 Kilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto. Altura assento Max(760mm) / Min(660mm) dimensões assento Larg(430mm) Prof(390). Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290);Unidade;0;1;0;17;40573;
;2;18075;1;35,0000;Cadeira de escritorio, fixa, anatômica, confeccionada em metal cromado, assento e encosto em material plástico;Unidade;0;1;0;18;40574;
;2;18263;1;5,0000;Cadeira diretor,na cor preta. Encosto em material tela mesh,   Estrutura: Acabamento aquecido de polipropileno  Braços: Inclináveis com acabamento aquecido de polipropileno  Mecanismo: Y-19 (Mecanismo de inclinação)  Levantamento: 10cm a gás, Base: 32cm de nylon  Roda: Poliuretano branco, Dimensões (LxPxA) : 50 x 50 x 110-120cm, Peso: 12,5 Kg, Peso Máximo Suportado: 130 Kg;Unidade;0;1;0;19;40575;
;2;18077;1;13,0000;Cadeira longarina em plástico, 3 lugares na cor azul;Unidade;0;1;0;20;40577;
;2;18079;1;7,0000;Cadeira longarina em plástico, 4 lugares na cor azul;Unidade;0;1;0;21;40578;
;2;18262;1;40,0000;Cadeira para escritório fixa tipo secretária,Na cor preta. Dimensão:Tamanho do produto (L x A x P): 45 x 85,5 x 58,5 cm, Revestimento:Encosto e Assento:Tecido  Diferenciais:assento e encosto injetado e anatômico,  Estrutura metálica com parede de 1,2 mm, Tratamento anti-corrosivo. Peso:4 Kg, Peso suportado recomendado: 110 Kg.;Unidade;0;1;0;22;40579;
;2;18081;1;10,0000;Cadeira presidente, confortável, resistente, prática, durável, apoio para a cabeça, rodízios em nylon (poliamida) e base cromada, altura do encosto 73cm, altura do encosto (mínima): 32cm, altura do assento(máxima): 41cm. Altura: 110cm, largura: 70cm, profundidade: 62cm,cor: preto;Unidade;0;1;0;23;40580;
;2;18082;1;40,0000;Cadeira secretaria giratoria, com braço digitador, capacidade de carga: 110kg, largura encosto: 36cm, altura encosto: 28cm, profundidade assento: 39cm, largura assento: 43cm, altura máxima em relação ao chão: 50cm, altura mínima em relação ao chão: 40cm, cor preta;Unidade;0;1;0;24;40581;
;2;18083;1;30,0000;Circulador de ar torre, 3 velocidades timer de até 8 horas, tela de LCD e painel eletrônico, voltagem: 110V, cor preto;Unidade;0;1;0;25;40586;
;2;18084;1;1,0000;Climatizador de ar quente/frio, altura 70,4cm, largura 25cm, profundidade 33cm, voltagem: 127V;Unidade;0;1;0;26;40587;
;2;18265;1;3,0000;Escrivaninha / mesa para computador com 02 portas e 03 gavetas,estrutura em MDP. Revestimento Pintura UV, Acabamento Acetinado, Espaço para Livros, Caixas de som, Monitor, Notebook,Impressora, Teclado, Mouse, CD s/DVD s. Puxadores em plástico ABS. Sistema de montagem Minifix, Cavilhas e Parafusos. Dimensões do produto: Largura:153 cm, Altura: 75,5 cm, Profundidade:115 cm. Cor: Jatobá.;Unidade;0;1;0;27;40595;
;2;18085;1;1,0000;Estante caixa box mista, 45 gavetas no 03, 30 gavetas no 05 e 07 gavetas no 07, para organização das medicações.;Unidade;0;1;0;28;40600;
;2;18087;1;20,0000;Estante em aço inox com 6 prateleiras, altura: 1,98cm, largura: 0,92cm, profundidade: 0,30m, capacidade da bandeja: 30kg;Unidade;0;1;0;29;40601;
;2;18088;1;5,0000;Estante gaveteiros com 30 caixas preta nº 03, dimensões da estante: altura: 670mm, largura: 760mm, profundidade: 190mm. Medidas da caixa: altura: 75mm, largura: 105mm, profundidade: 180mm;Unidade;0;1;0;30;40602;
;2;18089;1;2,0000;Ferro de passar a seco, comprimento do fio: 1854mm, cor preto, potência (w): bivolt;Unidade;0;1;0;31;40606;
;2;18258;1;5,0000;Freezer horizontal capacidade 213 litros,ficha técnica: dreno de degelo, congelamento rápido, painel eletrônico, controle de temperatura, rodízios. Especificações técnicas: largura: 72.9cm, altura: 93cm, profundidade: 78cm, peso: 59kg, tipo: freezer, cor: branco, eficiência: a, garantia 12 meses, capacidade (l): 213, portas ou tampas: 1, 110V/220V.;Unidade;0;1;0;32;40608;
;2;18090;1;7,0000;Geladeira frost free 352 litros, display eletrônico com LED laranja. Controle de temperatura do refrigerador eletrônica externa: permite ajustar a temperatura do compartimento do refrigerador para melhor atender as condições de conservação dos alimentos. Controle de temperatura do freezer manual: serve para ajustar a temperatura do freezer entre mínimo/médio/máximo. Prateleiras do refrigerador: com 3prateleiras de vidro temperado removíveis, é possível trocá-las de lugar, conforme suas necessidades. Frost Free: não precisa fazer o degelo. Pés estabilizadores com tamanhos diferentes para garantir melhor nivelamento do produto. Iluminação interna. 2 fôrmas de gelo. Profundidade com a porta aberta a 90o: 122,3 cm. Largura com a porta aberta a 155o: 89,1 cm. Capacidade de congelamento (em até 24 horas): 4 kg;Unidade;0;1;0;33;40609;
;2;18261;1;5,0000;Leitor para código de barras a laser,com suporte. Fonte de luz: Laser 650 nm.Potência do laser: Menos de 1 mW (pico), Capacidade de decodificação: Auto-discrimina todos os padrões de códigos de barras  Interfaces do sistema:Teclado, RS232, Light Pen, Teclado Stand Alone, USB, IBM, Número de caracteres: Até 80 caracteres, Sinal sonoro: 7 tons ou nenhum, Profundidade de campo: 0 a 203 mm para códigos de barra de 0,330 mm (13 mil) como padrão, Largura do campo: 64 mm @ Frontal, 249 mm @ 203 mm, Velocidade de leitura: 72,2 linhas por segundo, Padrão do feixe: Uma linha  Densidade mínima do código: 0,127 mm (5mil)  Contraste de impressão: 35% de diferença mínima de reflexão, Roll, Pitch, Yaw: 42o, 68o, 52o, Indicadores luminosos:, Azul: Laser ligado, pronto para leitura. Tensão de entrada: 5 VDC   0,25V, Potência operação: 500 mW  Descanso: 110 mW, Corrente operação: 100 mA @ 5 VDC  Descanso: 22 mA @ 5 VDC, Transformadores DC Classe 2: 5,2 VDC @ 650 mA, EMC: FCC Classe B  Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 198 x 78 x 40 mm.;Unidade;0;1;0;34;40615;
;2;18091;1;1,0000;Maquina de costura eletrica, características gerais: 120 tipos de pontos,incluindo 7 caseados para botão automáticos e 9 pontos tipo caseadinho: costura utilitária, aplique, quilt e decorados. 01 fonte de monograma (fonte de letra costurada), botões de fácil acesso: start/stop (iniciar e parar costura), sobe e desce da agulha (posicionador deagulha com padrão em baixo), arremate final, corte de linha automático, retrocesso, bivol;Unidade;0;1;0;35;40619;
;2;18092;1;3,0000;Mesa de reuniao oval com PVC flexivel 200x90 cm, altura: 74cm, largura: 200cm, profundidade: 90cm, cor azul;Unidade;0;1;0;36;40621;
;2;18093;1;18,0000;Mesa para escritório com 3 gavetas, material: estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76cm, largura: 150cm, profundidade: 58cm,cor azul;Unidade;0;1;0;37;40623;
;2;18096;1;6,0000;Mesa para escritorio em L, medindo 1,20 x 0,60 x 0,80. Produzido em MDF 15mm com 2 gavetas, pés de ferro, mesa 0,80 + conexão 0,60 + mesa 1,20 com gaveta, cor azul;Unidade;0;1;0;38;40622;
;2;18097;1;10,0000;Mesa para impressora, tampo em MDF de 15mm, medidas: 0,80 x 0,60cm e 0,75cm de altura;Unidade;0;1;0;39;40624;
;2;18099;1;3,0000;Mesa redonda para escritorio, para reunião, em MDF de 15mm. Acabamento em PVC flexível 180º de 16,5mm. Estrutura vertical em tubo 3", na horizontal superior tubo 30x20 em X e na horizontal inferior em tubo 50x30 em cinco hastes. Medida 1,20 x 0,75;Unidade;0;1;0;40;40625;
;2;18101;1;30,0000;Mesa tipo escritorio, com 1,25, de comprimento x 0,60 de largura x 0,73 de altura para consultórios médicos e de enfermagem - em tubos e chapas de aço, pintada na cor branca, com duas gavetas do lado direito da mesa, com pés guarnecidos com protetores de borracha;Unidade;0;1;0;41;40626;
;2;18104;1;20,0000;Mesa tipo escrivaninha, com prateleira e espaço para monitor, CPU e estabilizador. Cor branca;Unidade;0;1;0;42;40627;
;2;18426;1;1,0000;Mesa, estrutura em aço e MDF, tampo: MDP. Pés quantidade: 2 pés nivelados. Altura: 75cm. Largura: 90cm. Profundidade: 60cm. Cor azul. (Para utilização no consultório de cardiologia para colocar o aparelho de ECG);Unidade;0;1;0;43;40628;
;2;18266;1;3,0000;Scanner manual portátil,com wifi,Conta com tela de LCD de situação do scanner. Sua resolução é de até 900dpi, digitaliza colorido e preto e branco, nos formatos JPEG, PDF. Acompanha Software OCR*, para transformar imagem de texto em arquivos editáveis.;Unidade;0;1;0;44;40640;
;2;16622;1;30,0000;Ventilador de mesa,3 velocidades, oscilação que permite a circulação de ar por todo o ambiente, inclinação ajustável, baixo consumo de energia e é silencioso. Consumo aproximado de energia: 0,70Kw/h. Dimensões do produto: altura 62,2cm, largura: 28,05cm, profundidade: 54,2cm, peso: 3,46kg;Unidade;0;1;0;45;40643;
;2;18048;1;2,0000;Aspirador cirúrgico portátil bivolt, cap: 1,3 litros, facil higienização;Unidade;0;1;0;46;40561;
;2;18202;1;8,0000;Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Ideal para consultórios, odontológicos, para clínicas médicas, laboratórios e ambulatórios hospitalares pequenos ambulatórios médicos. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Design moderno. Fácil manuseio. Digital com display de LCD, Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. 5 Programas de Esterilização: Instrumental embalado/ Instrumental desembalado/ Plásticos e algodão/ Kit cirúrgico e tecidos/ líguidos. Desaceleração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Teclado de controle na cor azul, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado, com espaço para 4ª bandeja opcional, Secagem ultra eficiente com porta,fechada, conta com 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletronico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. sistema de ajuste para diversas regiões. 2 anos de garantia,;Unidade;0;1;0;47;40562;
;2;18050;1;4,0000;Avental de chumbo, avental padrão 100x60cm, para proteção do paciente, (produto não é indicado para o uso dos profissionais, pois, não possui CA do Ministério do Trabalho), sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável.;Unidade;0;1;0;48;40563;
;2;15635;1;1,0000;Balança Digital Infantil,capacidade para 30kg, dimensões de 10g, concha anatômica em polipropileno com medida 540x290mm injetada em material anti-germes, tensão 110/220v, display LED com 6 dígitos, pés reguláveis em borracha sintética, fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, função TARA até cap máxima da balança, homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia;Unidade;0;1;0;49;40564;
;2;18053;1;30,0000;Balança corporal digital 150kg, funções: peso, leitor: digital, mensuração:, 100g, composição: vidro temperado, peso suportado: de 5-180kg, dim aproximadas: (LxAxP) 25x28x2,65cm.;Unidade;0;1;0;50;40565;
;2;3031;1;2,0000;Biombo Uso Medico Hospitalar,, triplo construído em tubos de aço carrbono ASTM A36 de 3/4, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi, faces com movimentos 360o, pés com rodízios de 1 1/2, dim: 1,75m x 1,80m em tecido em algodão cru (bege).;Unidade;0;1;0;51;40572;
;2;18254;1;5,0000;Cadeira infantil para automovel 9 a 36 kg, possui reclínio do encosto com botão giratório. Sistema SafeSide para impactos laterais. Apoio de cabeça com 6 posições. Sistema de segurança de 5 pontos com protetores emborrachados e ajuste centralizado. Acessórios removíveis e reposicionáveis. Especificações técnicas: peso suportado (kg) 36 kg, material revestimento: poliéster, espuma: PU, partes plásticas: PP, idade recomendada crianças de 9 a 36 kg, cor preta. Garantia 12 meses. Dimensões: Altura: 63,00 cm, largura: 45,00 cm, profundidade: 45,00 cm, Peso: 5,20 kg;Unidade;0;1;0;52;40576;
;2;18072;1;3,0000;Cama fawler mod standart, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo, esmaltado, estrado em chapa de aço perfurado, articulado  duas manivelas, (movimentos fawler, semi fawler, flexão de pernas, trendelenburg, com grades de proteção;Unidade;0;1;0;53;40582;
;2;18080;1;8,0000;Carrinho de curativo em aço inox balde e bacia, carro para curativo, estrutura em tubo quadrado inox 20 x 20 x 1,2mm, tampo superior e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com gradis em toda volta, suporte para balde e bacia em aço inox, rodízios de 50mm de diâmetro, acompanha balde e bacia inox. Dimensões 0,75 x 0,45 x 0,80m;Unidade;0;1;0;54;40583;
;2;18159;1;1,0000;Carrinho de emergencia, Carrinho de Emergência, com suporte para monitor. Tampo reforçado de aço 0,80mm de espessura, com gradil, 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1a com divisórias em acrílico, suporte giratório com trava no tampo para acomodação do desfibrilador, suporte para cilindro de O2, filtro de linha com 6 tomadas (regulado pela norma NBR 14136 - ABNT - de 2010), suporte de soro 2 ganchos com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca em acrílico, chassi com proteção de borracha em toda a volta, 04 rodízios giratórios de 4" com sistema de freio bi-lateral, sistema de lacre das gavetas, acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Dimensão aproximada: 700mm x 500mm x 800mm;Unidade;0;1;0;55;40584;
;2;18150;1;5,0000;Carrinho para carga, em alumínio,capacidade 180 kg, 120cm x 65cm (AxL). Base 35cm x 25cm. 2 rodas pneumáticas 3.00 / 3.25 x 8".;Unidade;0;1;0;56;40585;
;2;18098;1;3,0000;Comadre em aço inox, dim: 40x28cm, cap: 3,5l;Unidade;0;1;0;57;40588;
;2;18100;1;3,0000;Detector fetal portátil, para batimentos cardíacos fetais, possui alta, sensibiladade para ausculta individual ou coletiva, freq: 2,2mhz, utiliza o método de ultra-som para transmissão dos batimentos, possibilita a ausculta cárdio-fetal a partir da 10a semana, capa de couro sintética com porta transdutor, saída para fone de ouvidos, botão liga/ desliga com ajuste de volume, Led indicador de bateria fraca, suporte para cordão (alça), funcionamente: 2 baterias de 9v, dim: 45x85x190mm, acompanha: 01 fone de ouvido,, 01 transdutor para ausculta individual.;Unidade;0;1;0;58;40589;
;2;18103;1;2,0000;Detector fetal, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a, partir da 10a semana, faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto com filtro minimizador de interferências durante a utilização, possibilitando alta sensibilidade para ausculta coletiva, possui também saída para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga/ desliga com regulagem de intensidade do volume e Led, indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato, botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo, modelo de mesa, gabinete, confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete, alimentação: elétrica em 110 ou 220v 50/60Hz, ciclagem: 6.000 a 60.000, frequencia: 2,0 a 2,25 MHZ, dim: (LxPxA) 200x210x95mm, peso liq: 1,1kg;Unidade;0;1;0;59;40590;
;2;15556;1;15,0000;Ebulidor Elétrico,para aquecer água em recipientes, aquecedor tipo mergulhão, potencia: 1000W, alimentação: 110V, tamanho ebulidor: 24cm;Unidade;0;1;0;60;40592;
;2;5668;1;4,0000;Escada para Uso Medico-hospitalar, Com 2 Degraus,, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó "Epóxi", dim: 0,46m largura x 0,48m profundidde x 0,35m de altura x 0,20m altura do 1o degrau.;Unidade;0;1;0;61;40594;
;2;15548;1;40,0000;Esfigmomanômetro Aneróide Adulto,, faixa medição 0-300mmhg, verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, estojo para viagem, manguito com pêra em látex ou PVC, comprimento do manguito: 50cm, garantia 1 ano.;Unidade;0;1;0;62;40596;
;2;15549;1;5,0000;Esfigmomanômetro Aneróide Infantil,na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmhg, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO;Unidade;0;1;0;63;40597;
;2;15550;1;10,0000;Esfigmomanômetro Aneróide Obeso,na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmhg, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO;Unidade;0;1;0;64;40598;
;2;18109;1;2,0000;Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira especial para neonatos, , aparelho de pressão completo com braçadeira neonatal, braçadeira em nylon com fechadura em velcro, braçadeira para circunfêrencia de braço de 07 a 13cm, manguito em PVC (latex free), acompanha estojo para viagem, verificado e aprovado pelo INMETRO, selo do INMETRO no produto;Unidade;0;1;0;65;40599;
;2;18143;1;2,0000;Esteira elétrica, Velocidade (min - máx): 3 a 16km/h, Inclinação: eletronica, Funções: Velocidade instantâne, distancia percorrida, tempo, calorias perdidas e batimentos cardíacos, tipo de motor e potência: WEG 2 HP C.A, Quantidade de programas: progressivo, Tipo de inclinação e níveis: eletronica, Dobrável: não, Possui chave de segurança: Sim, Tipo de amortecedor: 8 amortecedores, Cmposição: Aço carbono/ Pintura eletrostática, Peso do produto: 100, Peso máximo do usuário suportado pelo aparelho: 180 kg, Dimensões aproximadas: 178x086x150, Superfície de corrida: 140 x 050, Itens inclusos: manual do usuário + silicone spray, Montagem do equipamento: Montado na caixa, Voltagem: 110/220, Garantia do fabricante: 5 anos motor;Unidade;0;1;0;66;40603;
;2;15546;1;20,0000;Estetoscópio Clínico Analógico Adulto,indicado para a ausculta cardiorrespiratória, acompanha um par de olivas rígidas, um par de olivas flexíveis e um diafragma, estrutura em aço;Unidade;0;1;0;67;40604;
;2;15547;1;5,0000;Estetoscópio Clínico Analógico Infantil,diafragma de 3,5cm de diâmetro, tubo d e PVC de alta resistência, acabamento do auscultador em zinco cromado, anel rosqueável para troca do diafragma;Unidade;0;1;0;68;40605;
;2;15553;1;5,0000;Foco Clínico de Luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos,com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintado, altura variável entre 90 a 164 cm, pintura em epóxi à 250oC de altura resis tência, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior susten tação e segurança ao equipamento,alimentação elétrica em 110 ou 220 v, espelho móvel, lâmpada halógena 12v x 20W.;Unidade;0;1;0;69;40607;
;2;18106;1;10,0000;Inalador hospitalar 4 saídas MD400, (nebulizador hospitalar, Características técnicas: Compressor: Tipo Pistão Auto Lubrificado. Lubrificação: Isenta de Óleo. Vazão Livre: 28 litros/min. Motor: Compacto Monofásico. Pressão Máxima: 40 psi. Tensão: 110/220V (Bivolt Automático). Suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento). Alça para transporte. Design Ultra Moderno. Certificação INMETRO. Acompanha: 4 Kits de nebulização completos. Compostos por: 01 Copinho, 01 Mangueira, 01 Máscara Adulta, 01 Máscara Infantil;Unidade;0;1;0;70;40610;
;2;18113;1;5,0000;Inalador portátil, indicado para nebulização em residências, copo dosador, que facilita a colocação do medicamento (não derrama), suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, total aproveitamento do medicamento, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil manuseio, design inovador, baixo consumo de energia.Especificações técnicas: motor: 1/10 Hp, compressor: tipo pistão oscilante, lubrificação: isenta de óleo, vazão de ar livre: 10 litros/ min, tamanho das partículas: menor que 5 microns, pressão máxima: 33psi, voltagem: bivolt;Unidade;0;1;0;71;40611;
;2;18134;1;3,0000;Infravermelho de pedestal com lâmpada, aparelho infravermelho, com dimmer p/ regulagem da intensidade luminosa,  altura regulável, montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, medindo 0,56x0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodizios giratórios, haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz, refletor de aluminio anodizado,  dimensões base: 0,56 x 0,56m, Altura: minima 1,13m / máxima 1,50m, Peso: 3,1kg (aproximadamente).Acompanha: lâmpada de 150w (110 ou 220 Volts);Unidade;0;1;0;72;40612;
;2;18111;1;5,0000;Kit completo de carrinho funcional de limpeza, contendo: um carrinho funcional de limpeza, balde espremedor doblô 30 litros - 2 águas, uma pá POP plástica para lixo, cabo Telescópico 1,40 m, haste americana refil loop com cinta 320g, Armação Mop Profi 60cm - Refil Mop Pó Profi 60cm, placa sinalizadora "Piso molhado";Unidade;0;1;0;73;40613;
;2;18107;1;5,0000;Kit laringoscopio completo com 5 lâminas, adulto, Especificações técnicas: Cabo para laringoscópio convencional: Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem, Acabamento acetinado para redução do brilho, Esterilizável e autoclavável, Cabos em metal à prova de ferrugem, Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança, Alimentação por pilhas tipo C. Lâmina Laringoscópio Convencional: Tamanhos de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem. Lâmpada à vácuo (inclusa) de alta qualidade garante excelente iluminação. Acabamento acetinado para redução do brilho. Esterilizável e autoclavável.;Unidade;0;1;0;74;40614;
;2;18120;1;2,0000;Maca de massagem portatil, com altura regulável para fisioterapia e estética, Modelo: Portátil / Altura Regulável, Cor: Preto, Material: Madeira, Dimensões: 65cm x 180 cm x 90/65 cm (L x C x A max/A min), Capacidade Suportada: 300 Kg, Peso: 15,5 kg, Garantia: 01 ano;Unidade;0;1;0;75;40616;
;2;18123;1;3,0000;Maca hospitalar, construída em tubos pintados de 1”1/4, Leito estofado com cabeceira regulável, Revestimento em courvin, Pés com ponteiras plásticas, Dimensões: 1,80x0,65x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Com 1 gaveta em metal. Suporta até 150 KG;Unidade;0;1;0;76;40617;
;2;18129;1;4,0000;Maca retrátil articulada em alumínio, Indicações: desenvolvida para o transporte de pacientes, é de fácil manuseio, leve, resistente, prática e versátil, podendo ser operada por apenas um pessoa. Possui um mecanismo de retração que se retrai quando colocada no interior do veículo de resgate, arma se e trava quando rolada para fora. Este mecanismo retrátil contèm um sistema de segurança que impede o destravamento acidental durante o transporte. Capacidade 200 quilos. Modelo retrátil, alumínio tubular com diâmetrp de 25,4 x 1/8 de espessura, alumínio, cabeceira ajustável em 6 posições, alça lateral basculante, 6 rodízios: 2 com sistema de freios e 2 sem sistema de freios com polegadas, 2 rodízios de 4 polegadas, com colchão.;Unidade;0;1;0;77;40618;
;2;18203;1;3,0000;Mini - Incubadora: para incubação de indicadores biológicos, Capacidade: 4 indicadores, Peso: 240g, Ciclo 24 horas (vapor). Dimensão externa (AxD): 8,7x7,6 cm, Dimensão da tampa: 3,3x7 cm, Potência: 10 Watts,  Voltagem: 90 / 253~monofásico, Frequência :50/60 Hz, Consumo de energia: 10 Watts hora, Temperatura de incubação: 60º C. Com registro na ANVISA.;Unidade;0;1;0;78;40629;
;2;18259;1;2,0000;Monitor de sinais vitais multiparamétrico, ECG/Oximetria/ 2 Canais Pressão Arterial (PNI)/1 Canal Pressão Invasiva (PI)/2 Canais de Temperatura/ Respiração SPO2. Monitor de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Com os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%,com tecnologia de detecção para baixa perfusão de SPO2. Dois Canais de Pressão arterial (PNI) com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Um canal de pressão arterial invasiva (PI). Dois Canais de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Monitor com alça para transporte,com alarme visual, acoplada para melhor portabilidade.,Peso aprox 4kg com bateria. Sistema integrado chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida matriz ativa, 10,4" (Polegadas) p/ melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos ângulos. Três formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento p/ relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais dos parâmetros. Alimentação 100 a 240V automático. Bateria alta performance de íon lítio p/ evitar o efeito memória, com autonomia mínima p/ 2 hr. Memória interna p/ armazenar até 128 hrs de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia  2 anos. Acompanham: 1 cabo paciente de 5 vias, 10 eletrodos, 1 braçadeira reutilizável adulto, 1 tubo extensor de PNI, 1 cabo extensor de SPO2, 1 sensor de temp, 1 sensor SPO2 reutilizável adutlo, 1 cabo alim padrão ABNT,  1 adaptador DC (18VD,2,5A) manual instruções portugu;Unidade;0;1;0;79;40630;
;2;18126;1;5,0000;Negatoscopio, construído em chapa de aço esmaltada, acrílico branco leitoso, fixador de radiografias esmaltado, bivolt 127/220 volts por chave seletora. Utilização em parede. 1 Corpo: 0.44 X 0.50 X 0.10 m.;Unidade;0;1;0;80;40631;
;2;18137;1;2,0000;Neurodyn aussie sport (corrente para analgesia e fotalecimento muscular), Registro Anvisa ,  Bivolt - 127 e 220 volts | 50/60 Hertz,  Dimensões - 265 x 275 x 115 (L x P x A),  Peso aproximado, sem acessórios - 2,5Kg,  Canais de saída - 4 canais independentes em amplitude, Forma de pulso - senoidal modulada em Bursts sem componente c.c.,  Frequência de portadora - 1 kHz ou 4 kHz,  Duração de Burst - 2 ms ou 4 ms,  Frequência de Burst - variável de 1 Hz a 120 Hz, Tempo de aplicação - variável de 1 a 60 minutos,  ON - variável de 1 a 60 segundos,  OFF - variável de 1 a 60 segundos,  RISE - tempo de subida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos,  DECAY - tempo de descida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos.;Unidade;0;1;0;81;40632;
;2;18127;1;10,0000;Otoscopio convencional, com regulagem de luz 2,5V - MD.Características: Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz, Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz, Cabeça com conexão tipo baioneta, Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x,Sistema vedado para otoscopia pneumática, Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias),Espéculo permanente autoclavável, Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional, Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavévcel a 134°C, Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm.;Unidade;0;1;0;82;40633;
;2;18108;1;10,0000;Otoscopio, com kit de espéculos, informações técnicas: Transmissão da Luz: direta. Lâmpada:  Xenon Halógena 2.5V. Material da Cabeça: Metal. Material do Cabo: Metal. Acabamento do Cabo: Recartilhado. Tensão: 2.5V. Alimentação: 2 pilhas tipo C. Reostato para controle da luz: possui. Lente de aumento: 4 vezes. Comprimento Total: 185cm. Peso Total: 205g;Unidade;0;1;0;83;40634;
;2;18149;1;10,0000;Oximetro de pulso digital, especificações: taxa de pulso, faixa de medição: 30 ~ 240 bpm, resolução: ± 1%, precisão: ± 2bpm ou ± 2%, dimensão e Peso130 (L) × 100 (W) × 60 (H) mm 65g;Unidade;0;1;0;84;40635;
;2;18128;1;4,0000;Oximetro de pulso portatil, mede e mostra valores confiáveis da Sp02 e da freqüência cardíaca, Indicador de pulso, Botão único de ligação para facilitar a operação, Visor Luminoso de LED - OLED de duas cores de fácil leitura, Compacto, portátil e iluminado, Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA", Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade, Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço. Peso: 37g (excluindo as pilhas), tamanho: 63,5 x 34 x 35mm;Unidade;0;1;0;85;40636;
;2;18139;1;2,0000;Prancha de imobilização em polietileno "0015", adulto, confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos, projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes, possibilita o resgate na água e em alturas. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg;Unidade;0;1;0;86;40637;
;2;18140;1;2,0000;Prancha infantil de polietileno com 3 cintos, feita em fibra de polietileno, comprimento: 124cm, largura: 44cm, altura: 4cm. Cor amarela;Unidade;0;1;0;87;40638;
;2;18142;1;1,0000;Respirador para remoção em emergência, ventilador pulmonar mecânico com automatismo pneumático, com faixa de utilização do lactente ao adulto, ciclado a tempo, limitado a pressão e que utiliza um moderno conceito de ventilação denominado Pressure Control Ventilation (PCV). Traquéia com 60 cm de comprimento 22x22 mm, Válvula sem reinalação, Tubo flexível de 2,0 metros com rosca padrão para oxigênio, Abraçador, Bolsa de nylon, Manual do usuário, Certificado de garantia.;Unidade;0;1;0;88;40639;
;2;18141;1;4,0000;Steps aeróbicos de E.V.A. 86x30x14 (CxLxA);Unidade;0;1;0;89;40641;
;2;18145;1;10,0000;Suporte para soro, com altura regulável, estrutura de aço inox com 5 pés em tubos quadrado de aço, revestido em aço inox tipo 304 e rodas de 2", haste superior em aço inox com 4 ganchos. Acompanha suporte para apoio. Suporte 2 bombas de infusão;Unidade;0;1;0;90;40642;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
