;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000081;2020;16/06/2020;3585;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000036/2020 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E OUTROS, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.;;;1;
;1;36941;1;5,0000;Adaptador que permite instalação de HD/SSD 2.5" na baia 3.5";Unidade;0;1;0;1;50548;
;1;36942;1;10,0000;Adaptador Wireless PCI Express banda dupla de 300MBps;Unidade;0;1;0;2;50549;
;1;15484;1;50,0000;Balun de Vídeo,para câmera de segurança CFTV;Unidade;0;1;0;3;50550;
;1;36943;1;6,0000;Bateria para nobreak de 12v, 17Ah;Unidade;0;1;0;4;50551;
;1;36944;1;35,0000;Cabo de energia para computador de 1,5m, padrão ABNT, de 110V ~ 250V, 10A reforçado;Unidade;0;1;0;5;50552;
;1;36945;3054;7,0000;Cabo de rede internet CAT6 de 305M cor Vermelha, Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;Caixa 305 Metros;0;1;0;6;50553;
;1;17252;1;10,0000;Cabo HDMI,para computador 1,5m;Unidade;0;1;0;7;50554;
;1;37102;3054;5,0000;Cabo rede CFTV para Câmera de segurança CAT5e de 305M Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;Caixa 305 Metros;0;1;0;8;50555;
;1;36946;1;40,0000;Cabo sata 3 serial ata sata 6 Gb/s para HD e SSD;Unidade;0;1;0;9;50556;
;1;35342;1;15,0000;Cabo USB 2.0 para  impressora,, de alta velocidade;Unidade;0;1;0;10;50557;
;1;36947;1;4,0000;Cabo VGA 10m para computador;Unidade;0;1;0;11;50558;
;1;36948;1;10,0000;Cabo VGA de 1,5m para computador;Unidade;0;1;0;12;50559;
;1;36955;1;30,0000;Caixa hermética multiuso mini 17 x 13,5 x 6,5;Unidade;0;1;0;13;50560;
;1;36956;1;25,0000;Câmera de segurança dome 1mp Bullet 4 em 1 HD 720p ir 25m, lente de 2,8 mm, com compatível com sistemas AHD, CVI, TVI 2.0 ou analógicos;Unidade;0;1;0;14;50561;
;1;36957;1;25,0000;Câmera de segurança externa 2mp Varifocal Bullet 4 em 1 Full HD 1080 Ir 50m, com Índice de Proteção IP66, com compatível com sistemas AHD, CVI, TVI 2.0 ou analógicos;Unidade;0;1;0;15;50562;
;1;36962;1;500,0000;Capa de borracha RJ45 plug vermelho;Unidade;0;1;0;16;50563;
;1;36968;1;30,0000;Chave de licenciamento por volume para Windows 10 Pro PT/BR Pro de 64 bits;Unidade;0;1;0;17;50564;
;1;36969;1;1,0000;Chave de licenciamento por volume para Windows Server 2019 standard PT/BR de 64 bits;Unidade;0;1;0;18;50565;
;2;37092;1;18,0000;Computador completo com processador com 4 núcleos físicos real de clock 3,6GHz e cache 6MB,com Memória RAM DDR4 de 8GB de 2400MHZ, Placa mãe com chip set H370, com placa de rede integrada 10/100/1000, 2 USB 3.0 traseira, placa wireless de 300mb/s com leitor de CD/DVD-R, fonte de 400Wats 80 Plus, SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s, Monitor de 23 Polegadas com resolução Full HD 1920X1080, teclado padrão ABNT com teclas de perfil médio permite uma digitação eficiente e confortável e mouse de 1200dpi para computação empresarial diária confortável com clique eficiente. Com sistema operacional incluso e válido.;Unidade;0;1;0;19;50597;
;2;37093;1;4,0000;Computador completo com processador com 6 núcleos físicos real de clock 2,8GHz e cache 9MB,com Memória RAM DDR4 de 8GB de 2400MHZ, Placa mãe com chip set H370, com placa de rede integrada 10/100/1000, 2 USB 3.0 traseira, 2 USB 3.0 Frontais, com leitor de CD/DVD-R, fonte de 500Wats 80 Plus bronze, SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com Leitura 500MB/s, Gravação 500MB/s, placa de vídeo de 6GB GDDR5 com as seguintes recursos  (Boots Clock: 1860 MHz, CUDA: 896, Memória: Clock eficaz de Memória: 8000 MHz, Tamanho da memória: 6 GB Interface de memória: 128 bits Tipo de memória: GDDR5 OpenGL 4.5,DirectX 12) teclado padrão ABNT com teclas de perfil médio permite uma digitação eficiente e confortável e mouse de 1200dpi para computação empresarial diária confortável com clique eficiente. Com sistema operacional incluso e válido.;Unidade;0;1;0;20;50598;
;1;36975;1;500,0000;Conector RJ 45 CAT6 para rede de internet;Unidade;0;1;0;21;50566;
;1;37003;1;10,0000;DVR híbrido de 4 canais,Elgin. OBS.: marca solicitada devido a Prefeitura de Brazópolis já possuir um sistema montado com outros DVR's desse modelo;Unidade;0;1;0;22;50567;
;1;37004;1;10,0000;DVR híbrido de 8 canais,Elgin. OBS.: marca solicitada devido a Prefeitura de Brazópolis já possuir um sistema montado com outros DVR's desse modelo;Unidade;0;1;0;23;50568;
;1;11677;1;30,0000;Filtro de linha,com fusível contra surto de corrente com cabo de 1m, padrão ABNT 127 V, 220V de 10A;Unidade;0;1;0;24;50569;
;1;37009;1;50,0000;Fonte chaveada de 12V, 2A, para câmera de segurança;Unidade;0;1;0;25;50570;
;1;37010;1;20,0000;Fonte de energia para computador 400w 80 plus, eficiência: 80%, tensão de entrada: 100 - 240VCA;Unidade;0;1;0;26;50571;
;1;37011;1;10,0000;Fonte de energia para computador 500w 80 plus bronze, eficiência: 85%, tensão de entrada: 100 - 240VCA;Unidade;0;1;0;27;50572;
;1;37012;1;2,0000;Gaveta hot plug Dell Poweredge EMC T340 3,5 polegadas, original,OBS.: a Prefeitura possui servidor Dell referente a esse produto;Unidade;0;1;0;28;50573;
;2;37094;1;1,0000;Hardware RB 1100Ahx4 para realizar configuração de firewall em rede com o seguinte recurso (Portas ethernet 10/100/1000Mbps, porta serial RS 232, IP sec, Controle de Banda, monitoramento de tráfico, montagem e rack 1U;Unidade;0;1;0;29;50599;
;1;6645;1;5,0000;HD Externo de 1TB,com USB 3.1 ou superior, 64M cache com leitura 210MB/gravação 210MB's, produzido a partir de 2019;Unidade;0;1;0;30;50574;
;1;37013;1;6,0000;HD interno de 4TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em DVR com tecnologia Surveillance com leitura 190MB/gravação 190MB/s. Produzido partir 2019,produzido a partir de 2019;Unidade;0;1;0;31;50575;
;1;37014;1;2,0000;HD interno de 4TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em Servidor com tecnologia NAS PRO com leitura 210MB/gravação 210MB/s. Produzido partir 2019,produzido a partir de 2019;Unidade;0;1;0;32;50576;
;2;37097;1;2,0000;Impressora matricial,para alto uso de impressões diária, compatível com qualquer sistema operacional, é compatível com as linguagens de impressão ESC/P , IBM  PPDS e MICROLINE , com as Tecnologia de impressão: Matricial de 9 agulhas, Velocidade de impressão: Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi), Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi), Rascunho: 463 CPS (10 cpi) Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi). Com tamanho compacto ideal para escritório.;Unidade;0;1;0;33;50600;
;2;37098;1;10,0000;Impressora monocromática a laser preto e branco,com conexão UBS 2.0 de alta velocidade e Ethernet cabeada, com impressão de até 30 ppm, resolução de impressão 600x600 dpi capacidade da bandeja de até 250 folhas 80g/m  de papel comum, com Ciclo mensal de trabalho de até 10000 páginas, tamanho compacto.;Unidade;0;1;0;34;50601;
;2;37099;1;10,0000;Impressora multifuncional a laser preto e branco,com alimentador de papel automático de até 35 páginas, scanner mesa, Conexão USB 2.0 de alta velocidade, Wireless e Ethernet cabeada, com impressão e cópia de até 21 ppm, Resolução de 2400x600 dpi capacidade da bandeja Até 250 folhas de 80 g/m2 de Papel comum, com resolução de impressão de Até 600   600 dpi, Tamanho compacto.;Unidade;0;1;0;35;50602;
;1;37019;1;30,0000;Licenciamento do Pacote Office 2016 Profissional PT/BR de x86/64;Unidade;0;1;0;36;50577;
;1;18398;3012;5,0000;Limpa contato em spray para remoção de resíduos em circuitos,eletrônicos de computadores, aparelho de show, nobreaks, roteadores, fontes;Frasco 300 Mililitros;0;1;0;37;50578;
;1;37022;1;10,0000;Memória DDR 4 para notebook de 4 GB 2400Mhz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;38;50579;
;1;37023;1;20,0000;Memória DDR3 4 GB 1333 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;39;50580;
;1;37024;1;30,0000;Memória RAM DDR2 de 4GB de 667MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;40;50581;
;1;37025;1;20,0000;Memória RAM DDR3 de 4GB de 1600MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;41;50582;
;1;37026;1;10,0000;Memória RAM DDR3 de 4GB para notebook 1600MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;42;50583;
;1;37027;1;20,0000;Memória RAM DDR4 de 8GB de 2133MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;43;50584;
;1;37028;1;20,0000;Memória RAM DDR4 de 8GB de 2400MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;44;50585;
;1;37029;1;10,0000;Memória RAM DDR4 para notebook 4GB de 2133MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;45;50586;
;2;37096;1;2,0000;Mini rack de parede 16U x 750mm,dimensão (A x L x P): 78cm x 550mm x 750mm. Rack Fabricado com IP20 e ISO9001. Estrutura Tipo C soldada somente nas colunas em SAE 1020 chapa 0,75/0,90mm coluna esp. Ou sem soldas, fixado por parafusos. Com abertura para 02 ventiladores exaustão. Kit de 1o plano móvel 1,2mm com furos 9x9mm para uso de porca gaiola para fixação de materiais e equipamentos. Porta Frontal embutida podendo ser mudado o lado de abertura, armação feita em Aço 0,75mm, com visor padrão em acrílico fumê 2,0mm com fecho com chave. Vidro temperado. Laterais removíveis 0,75mm com aletas de ventilação e fecho rápido. Abertura para entrada e saída e cabos na parte superior fundo. Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó Texturização com tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia.;Unidade;0;1;0;46;50603;
;2;37100;1;10,0000;Monitor para computador, LED: tela de 23", widescreen, resolução máxima: 1920x1080 / 60 Hz (HD), Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178/178, tempo de resposta: 5ms, bivolt, cor preta;Unidade;0;1;0;47;50604;
;1;468;1;40,0000;Mouse optico,por led, com fio, 1.000dpi, para computação empreseral diária, confortável com clique eficiente;Unidade;0;1;0;48;50587;
;1;18408;1;20,0000;Mouse pad;Unidade;0;1;0;49;50588;
;2;36322;1;3,0000;Nobreak senoidal 3200VA, bivolt, especificações: modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V, 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A), estabilizador interno com 4 estágios de regulação, filtro de linha, fisível rearmável, conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado, autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções: curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento. Recursos: gerenciamento de energia, gerenciamento de missões críticas.;Unidade;0;1;0;50;50605;
;2;2815;1;20,0000;Notebook,com processador com 2 Núcleos físicos real de clock 2,3 GHz e cache 3MB, como memória RAM DDR4 de 4GB de 2666MHZ, com chiset Integrado ao processador, com Teclado padrão ABNT resistente a derramamento de líquidos, com conexões 2x USB 3.1 de 1a Ger., 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC), RJ45 - 10/100Mbps, como carregador e bateria 100 - 240 Volts AC (Bivolt)   Bateria: 3 células de ions de lítio (42 Whr), com placa de rede Conectividade: 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.1, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1 + Placa de Rede: RJ45 10/100, com unidade de armazenamento solido SSD de 128GB com Leitura 530MB/s, Gravação 350MB/s, com Microfone integrado   Webcam integrada: HD 720p, com tela Tela LED de 14" HD (1366 x 768) antirreflexo e sistema operacional incluso e válido.;Unidade;0;1;0;51;50606;
;1;31187;1;10,0000;Pasta Térmica para Equipamentos de Informática,20g, de prata master gel maker nano, de boa qualidade;Unidade;0;1;0;52;50589;
;1;37031;1;4,0000;Patch panel 24 portas CAT6 gigalan, 10/100/1000Mbps, Categoria 6 U/UTP, redes de conexão estruturadas, Largura de 19" e altura de 1U ou 43,7 mm, que permite montagem em racks 1U, fornecido na cor preta, Pintura especial anticorrosão;Unidade;0;1;0;53;50590;
;2;37095;1;2,0000;Rack de piso 24U,dimensão (A x L x P): 150cm x 550mm x 800mm. Rack Fabricado com IP20 e ISO9001. Estrutura Tipo C soldada somente nas colunas em SAE 1020 chapa 0,75/0,90mm coluna esp. Ou sem soldas, fixado por parafusos. Com abertura para 02 ventiladores exaustão. Kit de1o plano móvel 1,2mm com furos 9x9mm para uso de porca gaiola para fixação de materiais e equipamentos. Porta Frontal embutida podendo ser mudado o lado de abertura, armação feita em Aço 0,75mm, com visor padrão em acrílico fumê 2,0mm com fecho com chave. (Vidro temperado. Laterais removíveis 0,75mm com aletas de ventilação e fecho rápido.Abertura para entrada e saída e cabos na parte superior fundo. Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó Texturização com tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia.;Unidade;0;1;0;54;50607;
;1;37038;1;15,0000;Roteador gigalan com 4 portas LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps com firewall e criptografia wep, wpa e wpa2, controle de banda IP, com velocidade wireless de 867 MB/s 2 antenas de 2.4GHz 2 antenas de 5GHz;Unidade;0;1;0;55;50591;
;1;36290;1;15,0000;Roteador wireless, 300mbps, 2 antenas fixas, 4 portas, WiFi de banda larga, compatível com rede nos padrões 802,11b/g/n, switch integrado com 04 portas 10/100 segurança com firewall e criptografia wep, wpa e wpa2, controle de banda IP;Unidade;0;1;0;56;50592;
;2;36709;1;1,0000;Servidor de dados com licenciamento do sistema operacional incluso,para o Esus AB PEC, especificações: PowerEdge T340, 1 - SSD Hot Plug de 960TB 16GB, Intel Xeon E2144G de 3,6 GHz, cache de 8 MB, 4 Núcleos/8 Segmentos, Turbo (71 W), 8 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC, 8 GB de UDIMM DDR4 ECC a 2.666 MT/s, BCC, C22, sem RAID com SATA incorporada para HDDs SATA ou SSDs SATA (combinação de tipos de unidades permitida), SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", SSD SATA de 2,5", 960 GB, 6 Gbit/s e 512 com unidade de conector automático AG, uso intenso de leitura e carregador híbrido de 3,5", LOM Broadcom 5720 integrada de duas portas e 1 Gbit, Express, Cabo de alimentação BR14136 para C13, 1,8 metro (6 pés), 250 V, 10 A, para Brasil, Uma fonte de alimentação com conector automático (1 + 0), 495 W. SISTEMA OPERACIONAL: Windows Server 2019 Standard PT/BR válido.;Unidade;0;1;0;57;50608;
;2;18413;1;1,0000;Soprador e aspirador de pó, 600W, 110V, controle de velocidade;Unidade;0;1;0;58;50609;
;1;37047;1;40,0000;SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com leitura 500MB/s, gravação 450MB/s;Unidade;0;1;0;59;50593;
;1;37048;1;20,0000;SSD de 480GB com SATAIII 6gb/s com leitura 500MB/s, gravação 500MB/s;Unidade;0;1;0;60;50594;
;1;37049;1;6,0000;SSD de 960GB com SATAIII 6gb/s para uso intensivo em servidores com leitura 550MB/s, gravação 500MB/s;Unidade;0;1;0;61;50595;
;2;37101;1;1,0000;Switch 28 portas 10/100/1000 Mbps gerenciável, com 24 PoE Fast Ethernet (POE) 193W e 4 portas Gigabit 2 combos/SFP - DES-1510-28, com corpo em metal, Controle de Banda, monitoramento de tráfico, com montagem em rack 16U;Unidade;0;1;0;62;50610;
;2;17115;1;30,0000;Tablet,para utilização do esus AB Territorial com sistema operacional Android 9.0 ou superior, com processador Octa-core 1.8Ghz, 2GB RAM ou superior e 32GB de armazenamento interno, com conectividade 3G/4G - Wi-Fi, com tela 10 1 polegadas resolução 1920x1200 ou superior e bateria ions de Lítio6100mAh. OBS. O fornecedor deve testar para verificar se à compatibilidade com o aplicativo ESUS AB TERRITORIAL.;Unidade;0;1;0;63;50611;
;1;37064;1;40,0000;Teclado multimídia USB com fio KB522 padrão ABNT, para computação empresarial diária. O teclado com 107 teclas de perfil médio permite uma digitação eficiente e confortável;Unidade;0;1;0;64;50596;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
