;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000011;2021;25/01/2021;3741;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000006/2021 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG.;;;1;1;
;1;14634;1;15,0000;Hidroxido de calcio,fotopolimerizável;Unidade;0;1;52703;1;53476;
;1;14635;1;10,0000;Hidroxido de calcio, P. A.,10g;Unidade;0;1;52704;2;53477;
;1;14664;369;20,0000;Indicador biologico,para esterilização a vapor, ampolas para teste, tempo de incubação de 24 horas;Caixa 10 Unidades;0;1;52705;3;53478;
;1;14665;459;20,0000;Indicador quimico,emulador TST, classe 5 auto adesivo;Caixa 25 Unidades;0;1;52706;4;53479;
;1;10221;1;10,0000;Iodofórmio,peso líquido 10 g;Unidade;0;1;52707;5;53480;
;1;36114;2867;15,0000;Kit (po e liquido) de oxido de zinco e eugenol,,composição reforçada por polímero, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, propriedade sedativa. Pó 38g e líquido 15ml. Registro na ANVISA;Kit;0;1;52708;6;53481;
;1;4426;2867;30,0000;Kit de ionomero de vidro restaurador,contendo um frasco de cimento em pó com 10 g - Um frasco de líquido com 8 g - Um dosador de pó e um bloco de  espatulação, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina, indicado para ART, bio compatível, maior capacidade de liberação de flúor, maior capacidade de recarga de flúor. Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, com registro na ANVISA;Kit;0;1;52710;7;53486;
;1;18827;2867;20,0000;Kit de discos para acabamento e polimento de resina composta, discos à base de óxido de alumínio, nas granulações grossa, media, fina e superfina. Discos de diâmetro de 8 mm com encaixe rápido no mandril próprio, sem o centro metálico na superfície ativa;Kit;0;1;52711;8;53484;
;1;2286;456;2,0000;Lâmina de bisturi, nº 12;Caixa 100 Unidades;0;1;52712;9;53487;
;1;12532;1;5,0000;Lâmpada halógena para aparelho, fotopolimerisador 12v - 75w;Unidade;0;1;52767;10;53488;
;1;40508;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 1;Unidade;0;1;52768;11;53448;
;1;40509;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 2;Unidade;0;1;52769;12;53449;
;1;40510;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 3;Unidade;0;1;52770;13;53450;
;1;40511;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 4;Unidade;0;1;52771;14;53451;
;1;36574;419;10,0000;Lima tipo K de 25mm 1 série 15/40;Caixa 6 Unidades;0;1;52773;15;53491;
;1;353;523;5,0000;Luva cirúrgica  7.0,estéril;Caixa 50 Pares;0;1;52774;16;53492;
;1;40512;523;5,0000;Luva cirúrgica 6.5,estéril;Caixa 50 Pares;0;1;52775;17;53493;
;1;1905;456;50,0000;Luva de látex, multiuso forrada T = M,1005 natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 1,5, totalmente impermeável a água e outros fluídos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvivel a base de amido de milho, com registro no Ministério da Saúde;Caixa 100 Unidades;0;1;52776;18;53494;
;1;1908;456;150,0000;Luva de látex, procedimentos T = P,1005 natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 1,5, totalmente impermeável a água e outros fluídos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvivel a base de amido de milho, com registro no Ministério da Saúde;Caixa 100 Unidades;0;1;52777;19;53495;
;1;1911;456;100,0000;Luva de látex, procedimentos T = PP,1005 natural, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 1,5, totalmente impermeável a água e outros fluídos, talcadas, pulverizadas com pó bio-absorvivel a base de amido de milho, com registro no Ministério da Saúde;Caixa 100 Unidades;0;1;52778;20;53496;
;1;18815;2865;30,0000;Luva de latex, tamanho M,composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada e superfície externa antiderrapante;Par;0;1;52779;21;53497;
;1;9504;1;20,0000;Mandril Odontológico;Unidade;0;1;52780;22;53498;
;1;14805;2234;30,0000;Micro aplicador de resina liquida,descartável, com pescoço dobrável, tamanho 2mm;Tubo 100 Unidades;0;1;52782;23;53501;
;1;40513;1;14,0000;Cimento compósito de ionômero de vidro Fotopolimerizável, pronto para uso. Material monocomponente pronto para usar, dispensa necessidade de mistura e é  fotopolimerizável em segundos. Radiopaco. Elevada resistência a compressão (acima de 200 Mpa). Seringa com 5g;Unidade;0;1;52783;24;53455;
;1;40515;1;20,0000;Resina compostas bulk fill, cor A2,utilizada para restaurações diretas em dentes posteriores ou anteriores em incrementos de até 5 mm, inclusive superfície oclusal, base de restaurações diretas, reparo de pequenos defeitos de esmalte. Contém monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador. Elevadas propriedades mecânicas. Cor A2;Unidade;0;1;52785;25;53531;
;1;40516;1;20,0000;Resina compostas bulk fill, cor B2,utilizada para restaurações diretas em dentes posteriores ou anteriores em incrementos de até 5 mm, inclusive superfície oclusal, base de restaurações diretas, reparo de pequenos defeitos de esmalte. Contém monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona e co-iniciador. Elevadas propriedades mecânicas. Cor B2;Unidade;0;1;52786;26;53532;
;1;14669;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1014,com haste longa (HL), resistente a esterelização em autoclave, com número de lote gravado no corpo da broca;Unidade;0;1;52787;27;53452;
;1;14670;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1015,com haste longa (HL), resistente a esterelização em autoclave, com número de lote gravado no corpo da broca;Unidade;0;1;52788;28;53453;
;1;14671;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1016,com haste longa (HL). resistente a esterelização em autoclave, com número de lote gravado no corpo da broca;Unidade;0;1;52789;29;53454;
;1;7474;456;3,0000;Moldeira dupla para flúor gel, tamanho médio;Caixa 100 Unidades;0;1;52790;30;53504;
;1;10224;456;3,0000;Moldeira dupla para flúor gel, tamanho pequeno;Caixa 100 Unidades;0;1;52791;31;53505;
;1;11846;1;21,0000;Óculos de proteção, em acrílico transparente, com proteção lateral;Unidade;0;1;52792;32;53506;
;1;7473;2962;15,0000;Óleo lubrificante para caneta de alta rotação, spray,200ml, não tóxico, de baixa viscosidade, para lubrificação de peças de mão odontológicas com ação detergente e bactericida, indicado para prevenção de oxidação de rolamentos;Frasco 200 Mililitros;0;1;52793;33;53507;
;1;7484;345;10,0000;Óxido de zinco,uso odontológico;Frasco 50 Gramas;0;1;52887;34;53508;
;2;14732;1;6,0000;Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas,com transmissão de luz emitida por um único LED (Diodo emissor de luz), compatível com todas resinas fotopolimerizáveis (que possuem canforoquinona em sua composição) disponíveis no mercado. A utilização do LED elimina a necessidade de lâmpada e exaustor resultando em um equipamento de luz fria com longa vida útil que permite o uso prolongado por períodos ininterruptos sem risco de aquecimento ou queimas, além de uma peça de mão extremamente leve e anatômica. Possui superfície lisa de fácil desinfecção, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do tempo de emissão da luz e desligamento automático com 50 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira em acrílico, com giro livre de 360 sobre a peça de mão, tecla com função liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de 450 a 480nM- Ponteira de polímero.;Unidade;0;1;52888;35;53556;
;2;36585;1;10,0000;Caneta de alta rotação: Fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Recartilha soft desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso ao dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir aos ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos.,rolamento de esfera de alta precisão, rotor balanceado. Totalmente esterilizável em autoclave até 135 C, por mais de 1000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. A troca destes dispositivos é feita com sistema de saca-broca. Identificação do instrumento gravado a laser.;Unidade;0;1;52889;36;53557;
;2;18808;1;10,0000;Contra angulo, fabricado em alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Recartilha soft desenvolvida com base em sistema digital facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço na mão e pulso. Spray único garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Componentes projetados para resistir por no mínimo 1.000 ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento dos instrumentos.,Sistema de troca de broca prático fecho posicionado na cabeça do instrumento. Adaptador de brocas do tipo "FG" permite a utilização de broca de alta rotação. Encaixe universal Intra permite a troca rápida e segura de instrumentos. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruídos e ausência de vibração. Transmissão de 1:1, passível de uso com brocas do tipo "AR" "FG", com spray externo Identificação do instrumento gravado a laser;Unidade;0;1;53885;37;53558;
;2;14731;1;10,0000;Micro motor,fabricado em alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Spray interno propicia conforto ao profissional durante o trabalho haja vista a ausência de mangueiras externamente ao corpo do instrumento. Encaixe universal Borden de dois furos garante fácil acoplamento em qualquer marca do equipamento. Anel regulador de rotações e sentido de giro disposto no corpo do motor permite fácil regulagem durante o uso. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm com torque excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Sistema de encaixe rápido intramática  permite a troca facilitada de instrumentos rotativos. Componentes internos e materiais aplicados permitem a esterilização em autoclave a 135 C por no mínimo 1.000 ciclos sem perda de desempenho;Unidade;0;1;52891;38;53559;
;2;3117;1;5,0000;Mocho odontologico,fácil regulagem da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento, base c/ 5 rodízios;Unidade;0;1;52892;39;53560;
;1;18842;1;10,0000;Paramonoclorofenol canforado, 20 ml;Unidade;0;1;52893;40;53511;
;1;13426;1;30,0000;Pasta profilática com flúor, bisnaga com 90g;Unidade;0;1;52894;41;53512;
;1;2182;175;2,0000;Pedra pomes,embalagem de 1kg;Pacote 1 Quilograma;0;1;52895;42;53513;
;1;36577;1;10,0000;Periotomo duplo reto e curvo;Unidade;0;1;52896;43;53514;
;1;40096;1;14,0000;Alicate perfurador Ainsworth em aço inoxidável, autoclavável, perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes;Unidade;0;1;52897;44;53444;
;1;40517;34;50,0000;Antisseptico clorexidina 0,2% líquido;Litro;0;1;52898;45;53445;
;1;10233;269;15,0000;Tiras de lixa de acabamento,composição: abrasivo a base de oxido de alumínio e costado de poliéster, medindo 4mm de largura por 170mm de comprimento, abrasivo de granulação média (cinza e fina) (branca). Cada tira tem um centro neutro sem abrasivo para introdução nas superfícies interproximais dos dentes.;Caixa 150 Unidades;0;1;52900;46;53552;
;1;14708;2970;40,0000;Sistema (resina) adesivo universal monocomponente,com nanotecnologia e um sistema de adesão, desenvolvido para unir a base de composito ao esmalte e a destina, como metais e cerâmicas. Combina primer a adesivo em único frasco. Composição de Di e Trimetacrilato, silica coidal namometrica silanizada, Penta (monofosfato de dipentaeritritrol pentacrilato), fotoiniciadores, estabilizantes, hodrofluoreto de cetilamina e acetona. Liberação de flúor, frasco com conteúdo líquido de 4 ml e registro na ANVISA;Frasco 4 Mililitros;0;1;52901;47;53539;
;1;9519;1;150,0000;Resina composta fotopolimerizavel,micro hibrida a base de microglass, radiopaca, com liberação de fluoreto de alto brilho indicada para restauração em dentes anteriores e posteriores, composta de vidro bário alumínio fluoreto (0.02-2 um, dióxido de silício altamente disperso 0.02 - 0.07um) tamanho médio de partícula 0.07 um, bisnaga de 4 g, nas seguintes cores A1 (25seringas), A2 (50 seringas), A3 (25 seringas), OA3 (10 seringas), B1 (3 seringas), B2 (20 seringas) e OA2 (10 seringas) .;Unidade;0;1;52902;48;53530;
;1;33250;2276;14,0000;Filme de Pvc,esticável, 380mm x 300mm;Rolo 300 Metros;0;1;52903;49;53461;
;1;40519;1;14,0000;Conjunto de aspiração endodôntico com 1 cânula e 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1mm, 1,5mm e 2 mm;Unidade;0;1;52904;50;53456;
;1;18713;2538;20,0000;Desinfetante,,5 litros, a base de quaternário de amônia de 5a geração e peroxido de hidrogênio que permite diluição em agua, limpando, desinfetando e desodorizando em uma só operação;Galão 5 Litros;0;1;52905;51;53457;
;1;32482;34;14,0000;Detergente Alcalino,super concentrado composto por tensoativos não iônicos e uma combinação de alcalinizantes, embalagem 1 litro;Litro;0;1;52907;52;53458;
;1;40520;2985;14,0000;Envelope para autoclave para esterilizar broca, 5,5cm x 10cm;Embalagem 200 Unidades;0;1;52908;53;53459;
;1;40521;1;14,0000;Escova para limpeza de brocas, com cerdas de latão ondulada, resistente;Unidade;0;1;52909;54;53460;
;1;40522;1;40,0000;Fita matriz de aço, 7mm  x0,05mm, rolo com 50cm;Unidade;0;1;52910;55;53462;
;1;40523;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 0;Unidade;0;1;52911;56;53463;
;1;40524;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 00;Unidade;0;1;52912;57;53464;
;1;40525;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº w8A;Unidade;0;1;52913;58;53475;
;1;40526;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 14a;Unidade;0;1;52914;59;53465;
;1;40527;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 26;Unidade;0;1;52915;60;53474;
;1;40528;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 201;Unidade;0;1;52916;61;53466;
;1;40530;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 205;Unidade;0;1;52917;62;53467;
;1;40531;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 206;Unidade;0;1;52918;63;53468;
;1;40532;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 207;Unidade;0;1;52919;64;53469;
;1;40533;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 209;Unidade;0;1;52920;65;53470;
;1;40534;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 210;Unidade;0;1;52921;66;53471;
;1;40535;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 211;Unidade;0;1;52922;67;53472;
;1;40536;1;14,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 212;Unidade;0;1;52923;68;53473;
;1;40537;2867;8,0000;Kit de instalação de sugador para bomba de vácuo diâmetro 6,3 cm,compatível para cadeira Kavo;Kit;0;1;52924;69;53485;
;1;40543;1;10,0000;Oxímetro digital de dedo. Exibe valores numéricos de SP02 para uso profissional utilizado para verificação contínua de saturação periférica de oxigênio no sangue (SP02) e frequência de pulso do paciente.;Unidade;0;1;52926;70;53509;
;1;40544;1;21,0000;Periotomo flexível simples reto com cabo;Unidade;0;1;52927;71;53515;
;1;16381;1;15,0000;Pinça para algodão nº 317;Unidade;0;1;52928;72;53516;
;1;40095;1;14,0000;Pinça porta grampo, em liga de aço inoxidável, totalmente autolavável;Unidade;0;1;52929;73;53517;
;1;17226;1;10,0000;Placa de vidro pequena, para manipulação de materiais;Unidade;0;1;52930;74;53518;
;1;17227;1;10,0000;Porta agulha de sutura ponta reta, tamanho 17 cm;Unidade;0;1;52932;75;53522;
;1;17229;1;5,0000;Porta algodão servido,(MF 213), confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inox, com acabamento em polimento perfeito, passível de esterilização em meios físicos-químicos, embalado individualmente, 8cm de diâmetro e 9cm de altura;Unidade;0;1;52933;76;53523;
;1;17228;1;5,0000;Porta algodão, limpo com mola de inox,,(MF 212) confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inox, com acabamento em polimento de esterilização em meios físicos-químicos, perfeito, passível embalado individualmente, 8cm de diâmetro e 9cm de altura;Unidade;0;1;52934;77;53524;
;1;13028;1;15,0000;Porta amalgama, de plastico autoclavável;Unidade;0;1;52935;78;53525;
;1;15266;1;6,0000;Porta detrito,lixeira fabricada em aço inox com pedal 12 litros, não deixa marcas de dedos em sua superfície, garanti mínima de 5 anos, medidas: 26cm de diâmetro por 42,3 cm de altura por 32,8 de profundidade;Unidade;0;1;52936;79;53526;
;1;12178;1;10,0000;Porta matriz, tipo tofflemire;Unidade;0;1;52937;80;53527;
;1;10237;1;10,0000;Pote dappen,de vidro autoclavável;Unidade;0;1;52939;81;53528;
;1;40545;1;7,0000;Pote plástico com escorredor capacidade de 1,1l com tampa;Unidade;0;1;52940;82;53529;
;1;36580;1;14,0000;Resina flow fotopolimerizável A2;Unidade;0;1;52941;83;53533;
;1;14621;2067;200,0000;Roletes dentais de algodão,levemente engomado, evitando fiapos, secagem efetuada em estufa à 200 Graus Celsius, extra absorvente, fibras de 100% algodão, isento de amido e cloro, na cor branca, formato cilíndrico, compactado, peso líquido de aproximadamente 32 gramas;Pacote 100 Unidades;0;1;52942;84;53534;
;1;40546;2276;14,0000;Pano multi uso azul, rolo com 20cm x 300 m,descartável;Rolo 300 Metros;0;1;52943;85;53510;
;1;40297;2981;70,0000;Saquinho plastico,transparente (chup-chup) tamanho 4 x 23cm;Embalagem 100 Unidades;0;1;52944;86;53535;
;2;40547;1;7,0000;Secadora elétrica de instrumentais odontológicos,tensão de entrada 127V. Potência 1200W, com capacidade interna de 0,7 kg;Unidade;0;1;52945;87;53561;
;1;2529;1;100,0000;Seringa de ácido gel cor azul,37%, com 2,5ml;Unidade;0;1;52946;88;53536;
;1;14810;1;20,0000;Seringa para Anestubes com refluxo,resistente à alta temperatura;Unidade;0;1;52947;89;53537;
;1;14811;1;15,0000;Sindesmotomo, #1;Unidade;0;1;52948;90;53538;
;1;13421;2971;30,0000;Solução bucal, de gluconato de clorhexidina a 0,12%, embalagem com 250ml;Embalagem 250 Mililitros;0;1;52949;91;53540;
;1;34715;2668;14,0000;Solução Hemostática;Frasco 10 Mililitros;0;1;52950;92;53541;
;1;27657;1;10,0000;Sonda Milimetrada Uso Odonto,periodontal dupla de aço inoxidável, resistente a alta temperatura;Unidade;0;1;52951;93;53542;
;1;16058;2673;20,0000;Soro Fisiologico 0,9% 250ml,solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%;Frasco 250 Mililitros;0;1;52952;94;53543;
;1;2199;85;120,0000;Sugador descartável odontológico,confeccionado em PVC atóxico, sendo o seu tubo transparente com fio de aço, sua ponteira desenvolvida em PVC colorido, macio, vasado e aromatizado sabor tutti frutti;Caixa 40 Unidades;0;1;52953;95;53544;
;1;2200;1;30,0000;Taça de borracha p/ profilaxia;Unidade;0;1;52954;96;53545;
;1;14397;1;15,0000;Tesoura cirurgica, curva,11,5cm de aço inoxidável, resistente a alta temperatura;Unidade;0;1;52956;97;53547;
;1;18819;1;20,0000;Tesoura cirurgica 15cm, ponta reta e fina,Fox ou Iris;Unidade;0;1;52957;98;53546;
;1;40548;2879;7,0000;Teste para vitalidade endo ice spray, produto de uso odontológico exclusivo para testes de vitalidade nos dentes;Frasco;0;1;52958;99;53548;
;1;2202;2074;20,0000;Tira de poliester, 100 x 10 x  0,05 mm;Pacote 50 Unidades;0;1;52959;100;53549;
;1;18822;2886;20,0000;Tiras abrasivas de aço, 4mm, lixa de aço inox super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos à base de oxido de alumínio e centro neutro que facilita o ponto de contato. Envelope com 12 unidades;Envelope 12 Unidades;0;1;52960;101;53550;
;1;18821;2886;25,0000;Tiras abrasivas de aço, 6mm, lixa de aço inox super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos à base de oxido de alumínio e centro neutro que facilita o ponto de contato. Envelope com 12 unidades;Envelope 12 Unidades;0;1;52961;102;53551;
;1;14662;2305;40,0000;Toalhas de papel,interfolhas descartáveis, 2 dobras, cor branco, 23 cm x 21 cm, para uso do dentista;Pacote 1.000 Folhas;0;1;52962;103;53553;
;1;36558;1;6,0000;Vaselina sólida, pote 90g;Unidade;0;1;52963;104;53554;
;1;16384;2972;15,0000;Verniz uso odontológico,forrador de cavidades, embalagem com 15ml;Embalagem 15 Mililitros;0;1;52964;105;53555;
;1;10226;2867;15,0000;Kit contendo um tubo de pasta base(13 gramas),com ester glicol salicilato de metila, sulfato de bário, dióxido de titânio, silica, pigmento de oxido de ferro, e um tubo de pasta catalizadora (11 gramas) com Hidróxido de Cálcio, oxido de zinco, pigmento de oxido de ferro, estearato de zinco, um bloco de mistura. Hidróxido de Ca, pasta;Kit;0;1;52965;106;53482;
;1;40518;1;14,0000;Arco ostby adulto, autoclavavel utilizado para apoio do lençol de borracha, para isolamento absoluto do dente a ser restaurado;Unidade;0;1;52966;107;53446;
;1;40549;1;14,0000;Arco ostby infantil, autoclavavel utilizado para apoio do lençol de borracha, para isolamento absoluto do dente a ser restaurado;Unidade;0;1;52967;108;53447;
;1;40542;2867;14,0000;Mini kit matriz de aço, contendo: 25 matrizes sortidas + 1 grampo + 4 protetores;Kit;0;1;52968;109;53503;
;1;40538;2867;21,0000;Kit de acabamento e polimento de resina composta. Ponta de chama,embalagem com 8 unidades + mandril;Kit;0;1;52969;110;53483;
;1;40541;1;14,0000;Medicamento que contém uma associação de anti-inflamatório corticosteróide, a hidrocortisona, e dois antibióticos, a neomicina e a polimixina B, usado no tratamento de doenças inflamatórias do conduto auditivo externo;Unidade;0;1;52970;111;53500;
;1;40540;1;20,0000;Mascara protetora facial (face shield) com testeira. Visor e testeira em policarbonato;Unidade;0;1;52971;112;53499;
;1;40539;3055;21,0000;Lençol de borracha embalados individualmente, tamanho 13,5 x 13,5 cm para isolamento dentário;Embalagem 26 Unidades;0;1;52972;113;53489;
;1;40555;2234;30,0000;Micro aplicador de resina liquida, descartável, com pescoço dobrável, tamanho 1,5 mm;Tubo 100 Unidades;0;1;52978;114;53502;
;1;40559;419;10,0000;Lima tipo K 25mm 2 série 45/80;Caixa 6 Unidades;0;1;52982;115;53490;
;1;40558;1;50,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato chama;Unidade;0;1;52983;116;53519;
;1;40556;1;25,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato esférico;Unidade;0;1;52984;117;53521;
;1;40557;1;25,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato cilíndrico;Unidade;0;1;52985;118;53520;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
