;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000044;2021;01/04/2021;3789;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000020/2021 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.;;;1;1;
;1;26818;424;2,0000;Agulha para Acupuntura,e Dry Needling, 0,25x30mm, descartável, cabo espiral inox e esterilizada. Embaladas em pacotes com 1 mandril plástico para cada 10 agulhas. Caixa com 1.000 unidades. Esterilização: Óxido de etileno ou raios gama. Registro na ANVISA;Caixa 1.000 Unidades;0;1;0;1;54027;
;1;36262;1;3,0000;Anel de pilates,emborrachado, 38cm, cor cinza, manoplas: espuma, Dimensões aproximadas da embalagem: A 43 x L 6 x P 40 cm .;Unidade;0;1;0;2;54028;
;1;40666;1;4,0000;Avental Padrão,frente 0,25mmpb, 100x60cm em borracha bp, avental de chumbo, avental padrão 100x60cm, para proteção do paciente e acompanhante, sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável. Cor: azul marinho. Registro no MS;Unidade;0;1;0;3;54029;
;1;40670;1;20,0000;Chapéu Chinês half cone,Dimensões aproximadas: C 19 x L 19 x A 5 cm, Material: Polímero siliconado mais flexível e durável, cores variadas;Unidade;0;1;0;4;54030;
;1;40673;1;6,0000;Disco de equilíbrio inflável,33cm, com bomba de ar, Dimensões aproximadas: 33x33x07, Suporta até 200kg, Superfície antiderrapante, Material: PVC, Itens Inclusos: 1 disco de equilíbrio e 1 bomba de ar.;Unidade;0;1;0;5;54032;
;1;4875;1;15,0000;ebulidor, rabo quente,aquecedor tipo mergulhão, para aquecer água em recipientes, Potência: 1000W, alimentação 127V, Altura: 24cm, Composição do Material: Resistência blindada em tubo de alumínio com cabo de Nylon resistente ao calor, Cor: Preto, Diâmetro: 6,5cm, Material: Alumínio, Norma Técnica: N218.078/16, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;6;54033;
;1;40676;1;1,0000;Exercitador de membros superiores e inferiores - mini bike (Pedalinho),Exercitador mecânico para MMII e MMSS. Características Bi-direcional, Pode ser utilizado no solo (p/MMII) ou sobre mesa (p/MMSS), Resistência mecânica através de knob, Tiras para fixação dos pés, Sapatas antiderrapantes para evitar o deslocamento do aparelho durante a sua utilização, Construído em aço, Com pintura eletrostática. Possui regulagem de força com botão ajustável de tensão, permite variar a intensidade do treino,  Aplicações: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas.;Unidade;0;1;0;7;54035;
;1;40677;1;6,0000;Filtro regulador de ar com manômetro encaixe de ¼", Principais características: Filtro adota design inovador palhetas com alta eficiência de divisão, Dispositivo de descarga de pressão diferencial.,Pode descarregar água automaticamente, Válvula reguladora adota estrutura de entrada em relação com as vantagens de pressão estável, de alta precisão, e de reacção rápida, Ajuda líquido filtro e partículas estranhas a partir da linha de ar comprimido, é amplamente utilizada para a ferramenta e os componentes do pneumático. Parâmetro: Tamanho junção de tubo: G1 / 4 polegadas, Fluxo de Avaliação: 2000L / min, Pressão suportável: 1,5 Mpa, Uso de temperatura: 5-60 deg.C, Filtrar capacidade do copo: 15ml, Pressão máxima: 9.9kgf, Gama de pressão ajustável: 0,5 - 9kgf. Notas: Tamanho aproximado do pacote (L x W x H): 20,10 x 5,30 x 5,50 cm / 7,91 x 2,09 x 2,17 polegadas, Conteúdo da embalagem: 1 x óleo separador de água;Unidade;0;1;0;8;54036;
;1;40678;378;100,0000;Fita bandagem elástica adesiva 5 metros,Características: Adesivo ativado pelo calor, Não contém látex, Ondas para circulação de ar, Espessura leve como a da pele, Resistente a água, Durável 3 - 4 dias/aplicação, Registro na ANVISA, Cores variadas;Rolo 5 Metros;0;1;0;9;54037;
;1;40683;1;1,0000;Kit 3 faixas elástica thera band,Níveis de intensidade e espessuras: Leve: Amarelo - 0,40mm, Médio: Cinza - 0,50mm, Forte: Preto - 0,60mm. Características técnicas: Indicado para: treinos funcionais, Material: Látex, Dimensões de cada faixa: 120cm x 15cm, Espessuras: 0,40mm, 0,50mm e 0,60mm;Unidade;0;1;0;10;54038;
;1;40684;1;1,0000;Kit aparelho de laserterapia e caneta laser infravermelho 830 nm,para utilização em fisioterapia e estética, Especificações técnicas: Aparelho de Laserterapia, Tela: display em LCD azul, Intensidade: 1 a 20 J/cm , Frequência: 2,5 a 20.000Hz (2,5 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 75 Hz, 150 Hz, 300 Hz, 700 Hz, 1 kHz e 2 kHz), Caneta emissora de Laser: Caneta Laser 830 nm - GaAlAs - (P - 30 mW), Modo de emissão: 830 nm contínuo e pulsado, Timer: 01 a 60 minutos, Voltagem: bivolt automático, Potência de entrada: 50/60 Hz. Itens inclusos: 01 Aparelho de Laserterapia, 01 Cartela de fusível proteção, 01 Fusível 20AG de 2A, 01 Kit de cabo preto para caneta toposcópio - 01 via, 01 Manual de instruções, 01 Caneta Laser Infravermelho 830 nm - para aparelho de laserterapia. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;11;54039;
;1;40697;1;1,0000;Óculos de proteção para laserterapia,Lentes em policarbonato, Proteção contra raios UVA, UVB e infravermelhos, Tratamento contra riscos, Suporte nasal adaptável e confortável, Curvatura lateral, aumentando nível de proteção. Indicação: Produto indicado para a proteção dos olhos durante a aplicação de Laserterapia. Dados técnicos: Material: Lentes em policarbonato, Filtragem: 99,9% raios UVA e UVB   97,9% raios infravermelhos. Validade: 3 anos, Norma:aprovado ANSI.Z.87.1/2003;Unidade;0;1;0;12;54041;
;1;36268;1;2,0000;Mini cama elástica 32 molas,Cor: Preto, Suporta até 150kg, Estrutura: Aço Carbono, Pés: Tudo de aço carbono redondo, Apoios: Borracha, Molas: Aço Mola 1020, Lona: Tecido Sannet Costura Dupla, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;13;54040;
;1;40699;1;2,0000;Prancha de resgate adulto,em polietileno com 03 cintos, cor amarela, Confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, Suporta até 180 Kg, Possui pegadores bem amplos, Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética, Possibilita o resgate em alturas e na água, As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça.Cinto de imobilização 3 peças: Alça de Polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em tic tac 50 mm. Medidas aproximadas: A 6cm x L 47,5cm x P 190cm;Unidade;0;1;0;14;54043;
;1;40700;1;2,0000;Prancha de resgate infantil,em polietileno com 03 cintos, cor amarela, Características: Confeccionada em polietileno, Suporta até 120 Kg, Possui pegadores bem amplos, Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética, Possibilita o resgate em alturas e na água, As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça, Alça de polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em tic tac 50 mm.;Unidade;0;1;0;15;54044;
;1;18565;1;4,0000;Step,aeróbico de EVA, 86x30x14 (CxLxA);Unidade;0;1;0;16;54045;
;1;40704;1;2,0000;Tábua de madeira proprioceptiva redonda,Suporta até 135 Kg. Cor preta, Composição: Madeira (Lyptus), EVA, Piso revestido de material antiderrapante (PVC).;Unidade;0;1;0;17;54047;
;1;36263;1;2,0000;Tabua de equilíbrio,para propriocepção em fisioterapia neurológica e reabilitação ortopédica, Material: Madeir, Dimensões aproximadas: 57cm x 40cm x 10cm (C x L x A);Unidade;0;1;0;18;54046;
;2;18061;1;4,0000;Armario vitrine hospitalar 02 portas e laterais em vidro, estrutura em chapa de aço. Laterais para colocação de vidros. Porta em vidro com fechadura tipo yale, com suporte para colocar vidros, 4 prateleiras. Dimensões: 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Utilizado para guardar materiais da sala de curativos e da sala de medicação. Estrutura em aço com pés fixos e tranca com chave.;Unidade;0;1;0;19;54050;
;2;18048;1;2,0000;Aspirador cirúrgico portátil bivolt, cap: 1,3 litros, facil higienização,Características Gerais: Aspiração regulável de 0 a 23" Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade, Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico, Fácil limpeza e higienização, Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Baixo consumo de energia, Garantia: 1 Ano. Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 litros, Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA), Frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível, Capacidade de aspiração: 20L/Minuto (Fluxo livre), Dimensões da embalagem: CxLxA = 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm, Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da Embalagem: 01 Unidade de aspiração Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros, 01 Tubo de sucção, 01 Extensão, 01 Recipiente, 01 Tampa, 01 Manual de instruções.;Unidade;0;1;0;20;54051;
;2;40735;1;10,0000;Autoclave 21 litros, para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Fácil manuseio, Design moderno, Digital com display de LCD, Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado, Plásticos e Algodão, Kit Cirúrgico e Tecidos, Líquidos, Desaceleração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Teclado de controle na cor azul, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza,Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4a bandeja opcional, Secagem ultra eficiente com porta fechada, Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Especificações técnicas: Consumo de Energia 127V - 436 W/h 220V - 675 W/h, Cor Branca com teclado de controle na cor azul, Câmara Aço inox, Potência 1.600 W, Frequência 50/60 Hz, Dimensões aproximadas Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Garantia 2 anos;Unidade;0;1;0;21;54052;
;2;40742;1;1,0000;Barra paralela para fisioterapia e reabilitação em aço inox, Dimensões aproximadas,Plataforma: 300 cm comprimento x 80 cm largura, Altura do 1o corrimão: Máxima: 90 cm / Mínima 52 cm, Largura do corrimão: Máxima 60 cm / Mínima: 39 cm, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;22;54053;
;2;3111;1;1,0000;Bicicleta Ergométrica,horizontal, Capacidade até 120kg, Especificações: Cor: Cinza, Regulagem de intensidade: Cinta magnética, Banco anatômico de PU com capa de EVA, Material: Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS, Pintura: Chassis: eletrostática, Carenagens: líquida, Monitor: 6 Funções Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM, Material: Aço, Dimensões aproximadas: C 115 cm x L 53 cm x A 113 cm. Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;23;54054;
;2;40738;1;1,0000;Bicicleta ergométrica vertical, capacidade até 100kg,Especificações técnicas: Mecanismo: Mecânico, Cor: Chumbo, Funções do Painel de Controle: 6 funções: Tempo, Velocidade, Distância, Calorias, Scan - Mudança Automática, Ear Pulse - Batimento Cardíaco, Composição/Material: Aço carbono com pintura eletrostática, Banco anatômico, acolchoado e com regulagem de altura em 3 níveis. Dimensões aproximadas (cm): LxAxP: 48 x 117 x 92 cm;Unidade;0;1;0;24;54055;
;2;40739;1;5,0000;Biombo triplo, pintado, com 6 rodízios,em tecido de algodão cru (bege), construído em tubos pintados de 3/4" x 0,9mm, faces com movimentos 360o, pés com rodízios de 1  ", Com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epoxi, Dimensões aproximadas: 1,75m x 1,80m.;Unidade;0;1;0;25;54056;
;2;40740;1;10,0000;Cadeira de rodas, fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento, Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X", Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma de poliuretano,Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente, Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura, Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio, Rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Especificações: Largura do assento: 44cm, Altura do assento no chão: 53cm, Profundidade do Assento: 42 cm, Altura Encosto: 36 cm, Largura Total Fechada: 32 cm, Altura do Chão à Manopla: 92 cm, Altura do Chão ao Ap de Braço: 70 cm, Altura do Assento ao Ap de Braço: 17 cm, Capacidade de peso: 100Kg, cor preta.;Unidade;0;1;0;26;54057;
;2;40741;1;5,0000;Cadeirinha para automóvel,peso suportado: 9 até 36 kg, Cinto de segurança: 5 pontos com ajuste de altura, Assento: A capa e as almofadas redutoras podem ser removidas e lavadas em máquina, Tecido Removível, Encosto Ajustável, Aprovado pelo INMETRO, Material: Capa 100% Poliéster / Estrutura HDPE, Aço e ABS, Cor: Preto, Garantia: 01 ano, Dimensões aproximadas A 685 x L 440 x P 420 mm,;Unidade;0;1;0;27;54058;
;2;40743;1;3,0000;Cama hospitalar manual 3 movimentos com elevação do leito, movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação do leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito, Dimensões aproximadas: 88 x 196 cm, Altura mínima aproximada do leito: 45 cm, Altura máxima aproximada do leito: 80 cm, Capacidade máxima: 150 kg, Cama fowler com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U,Estrado articulado em chapa de aço ASTM A36 dobradas com espessura de 1,5mm. Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal e Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuí acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. Garantia de 1 ano.;Unidade;0;1;0;28;54059;
;2;10357;1;1,0000;Carrinho de Emergência,e parada completo, Especificações: Estrutura reforçada em tubo de aço quadrado, 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1a com divisórias em acrílico, Sistema de lacre único para as 04 gavetas, Chassi com proteção de borracha em toda a volta, Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, inclusive o tampo aço inox, Acompanha: Tábua para massagem cardíaca em acrílico, Suporte de soro em aço inox com 02 ganchos em forma de (T) com regulagem de altura, Suporte para Desfibrilador, Suporte para Cilindro, Filtro de linha com 6 tomadas (regulado pela norma NBR 14136 - ABNT -  de 2010). Dimensão aproximada: 700 x 500 x 800 mm, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;29;54060;
;2;40744;1;8,0000;Carro para curativo em inox com balde e bacia,Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões aproximadas: 0,75m P x 0,45m L x 0,80m A.;Unidade;0;1;0;30;54061;
;2;36259;1;15,0000;Detector fetal portátil para batimentos cardíacos fetais,Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Botão liga/desliga e controle de volume, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Características: Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas,  Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm, Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm, Resolução: 1bpm, Precisão:   1 bpm, Saída de Energia: 20mW. Transdutor: Frequência Nominal: 2.0MHz, Frequência de Operação: 2.0MHz   10%, P-: <1Mpa, lob: <20 mW/cm , Ispta: <100 mW/cm , Intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm , Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm . Garantia de 1 ano, Registro na ANVISA.;Unidade;0;1;0;31;54063;
;2;40745;1;5,0000;Detector fetal digital de mesa, Especificações: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9,Alojamento para transdutor na lateral do gabinete, Saída para fone de ouvido ou gravador de som, Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm, Potencia: 32 VA/ 15W, Potencia ultrassônica: 5mh/cm , Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto), Possui três modos de funcionamento, Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição, Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Conteúdo da Embalagem: Transdutor 2MHZ, Fone para ouvido, Frasco de gel, Cabo de alimentação e manual de instruções. Garantia: 2 anos.;Unidade;0;1;0;32;54062;
;2;5132;1;10,0000;diva clinico,para exames, adulto 1,85 x 0,55 x 0,80m, azul escuro epóxi, modelo MT 300. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;33;54064;
;2;18548;1;5,0000;Equipamento para profilaxia dentaria com ultrassom e jato de bicarbonato., Possui sistema eletrônico acoplado a um dispositivo piezelétrico que converte o sinal eletrônico oscilatório em vibração mecânica, atingindo frequências na faixa de 29 kHz a 33 kHz. Através de um potenciômetro e feita a regulagem da intensidade da vibração ultrassônica, auxiliando o profissional nos trabalhos de periodontia, endodontia e geral. O jateamento de superfícies e feito por bicarbonato de sódio através de um sistema que combina o bicarbonato com ar comprimido.,Contém registros de água e ar com ajuste fino, possibilitando ajustes de acordo com a necessidade de cada operação. Escala dos níveis de potência por cores que facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral, caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável. Possui entrada para sistema de bomba peristáltica, que tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato). Este sistema permite irrigação por bomba peristáltica, possibilitando o uso de vários tipos de líquidos irrigantes, o que garante o controle da biossegurança, melhorando as condições de recuperação do paciente. Acompanha três insertos. Aplicação, Destartarização/Remoção de pinos e coroas, Condensação de amalgama, Condensação de inlays - onlays / Condensação de gutta percha / Endodontia / Periodontia / Micro- retro cirurgia. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;34;54065;
;2;10513;1;2,0000;Esfigmomanômetro,aneróide (aparelho de pressão) neonatal, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Indicado para a medição da pressão arterial sanguínea, Tamanho: Neonatal (Circunferência: 07-13), Acompanha estojo para viagem, Braçadeira azul marinho, Manguito em PVC, Temperatura de armazenagem: entre 0oC a 35oC, Umidade relativa do ar de armazenagem: Máxima recomendada de 85%, Tamanho do manguito: 12(l)x 22cm (c), Faixa de medição: 0 - 300mHg, Valor de uma medição: 2mmHg, Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente, Tolerância: +/- 3mmHg. Divisão de 2 mmHg, Garantia 01 Ano;Unidade;0;1;0;35;54066;
;2;3023;1;10,0000;Estetoscópio, .,clínico infantil, Especificações Técnicas: Cor: Preto, Composição do Produto: Borracha e Aço Inox, Tudo Simples, Posicionamento do produto: Alta sensibilidade acústica, Performance: 7, Tipo de olivas: macias com selamento, Dimensões aproximadas: Comprimento: 70cm, Peso total: 295 gramas, Peso do auscultador: 45 gramas, Diâmetro do diafragma: 3,3cm, Diâmetro do sino ou do diafragma pequeno: 2,5cm. Garantia de 03 anos. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;36;54067;
;2;15553;1;25,0000;Foco Clínico de Luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos,Bivolt,com espelho , Com haste superior flexível e cromada, Pedestal com haste inferior pintada, Pintura em epóxi a 250  C de alta resistência, Espelho móvel, Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, Altura variável entre 100 a 164 cm, Alimentação Bivolt Automática, Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts, Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, Certificado INMETRO, Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;37;54068;
;2;40748;1;5,0000;Kit laringoscopio completo com 6 lâminas (0 a 5), Contém: 1) Cabo em metal 2.5V para Laringoscópio Convencional Médio: Cabo em metal à prova de ferrugem, leve e resistente, Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável, Alimentação por pilhas alcalinas, Esterilizável e autoclavável, Tamanho: Médio,2) Lâmina laringoscópio convencional standard Macintosh curva Tamanhos de 0 até 5. Lâmina de Laringoscópio convencional, As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, Autoclaváveis até 134oC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor, Acompanha lâmpada. 3) Cabo standard tamanho médio, Alimentação: 02 Pilhas Tipo C, Registro na ANVISA, 4) Lâminas inclusas: Lâmina Macintosh Curva no0 Neonatal, Lâmina Macintosh Curva no1 Infantil, Lâmina Macintosh Curva no2 Criança, Lâmina Macintosh Curva no3 Adulto Médio, Lâmina Macintosh Curva no4 Adulto Grande, Lâmina Macintosh Curva no5 Adulto Grande. Garantia de 1 ano;Unidade;0;1;0;38;54072;
;2;40749;1;1,0000;Kit suporte torre expositor e 5 pares halter 1 a 5 kg.,Itens inclusos: Torre para 10 halteres (5 pares de halteres), Par de Halteres de 1 á 5 kg emborrachado (totalizando 30 Kg).;Unidade;0;1;0;39;54073;
;2;40750;1;2,0000;Maca de massagem portátil, com altura regulável para fisioterapia e estética,,possui orifício, Regulagem de altura nos pés 68 a 88 cm. Especificações: Espuma D28, Madeira com tratamento anti-cupim, Dimensões aproximadas aberta: 1,80 x 65 cm, Dimensões aproximadas fechada: 90 x 65 cm, Suporta até 350 kg, Cor preta. Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;40;54074;
;2;40751;1;4,0000;Maca retrátil articulada em alumínio, Modelo Retrátil,Alumínio tubular com diâmetro de 25,4   X 1/8 de espessura, Alumínio, Cabeceira ajustável em 6 posições, Alça lateral basculante 6 rodízios: 2 com sistema de freios e 2 sem sistema de freios com 5 polegadas, 2 rodízios de 4 polegadas, Com colchão, Capacidade até 200 kg. Para ser utilizada em ambulância da Marca/Modelo: Peugeot/ Partner Greencar, Ano Fab.:/ Mod.: 2018/2019. Medida da altura do chão ao assoalho: 67 cm, Comprimento: 1,77m;Unidade;0;1;0;41;54076;
;2;40752;1;1,0000;Mesa auxiliar para eletrocardiógrafo,com 04 rodízios, freio e 01 gaveta, medidas aproximadas L 56cm x P 38,5 x A 82,5cm,  Confeccionado em termoplástico resistente, Para utilização no consultório de cardiologia para colocar o aparelho de ECG. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;42;54077;
;2;40753;1;1,0000;Mesa carrinho auxiliar tubular, 03 tampos para aparelhos de clínicas de fisioterapia,MDF e metal, Dimensões aproximadas: 90 x 48 x 35cm (A x L x C), Pintura Eletrostática, Cor: Branco, Madeira: MDF com DOF (Documento de Origem Florestal - Atestado pelo IBAMA;Unidade;0;1;0;43;54078;
;2;40754;1;5,0000;Mesa ginecológica luxal com gabinete 2 portas e 3 gavetas, construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão),leito acolchoado em espuma densidade  28 e napa, com 2 portas , 3 gavetas , 1 par de porta coxas , suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20 m comp. x 0,60 m larg. x 0,80 m alt, dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comprimento, cubagem: 1,033m , medidas aproximadas 1,45 x 0,75 x 0,95 com engradado. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;44;54079;
;2;40757;1;10,0000;Inalador nebulizador de 4 saídas para uso em consultórios, clínicas hospitais ambulatórios e pronto-socorro.,Especificações: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático Plugue 3 pinos, Frequência 60 Hz, Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm, Proteção térmica 150 C, Compressor Pistão oscilante (isento de óleo), Potência nominal total 150W ou 1 /5CV, Pressão máxima a 30 PSI, Corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4A, Dimensões externas  C: 330 x L: 240x A: 260 mm, Estabilidade mecânica Fixo com pés de borracha ou através da base com 5 rodízios, Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (para 5 ml) * Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado, Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I, Grau de Proteção contra choque elétrico Parte aplicada de tipo B, Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0, Registro na ANVISA, Acompanha: 01 Aparelho compressor, 04 Máscara adulto, 04 Máscara infantil, 04 Copo modelo turbo, 04 Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;45;54069;
;2;40758;1;10,0000;Inalador nebulizador portátil, com copo dosador, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil manuseio, design inovador, baixo consumo de energia, uso infantil e adulto.,Especificações técnicas: motor 1/10 Hp, compressor: tipo pistão oscilante, lubrificação: isenta de  óleo, vazão de ar livre: 10 litros/min, tamanho das partículas: menor que 5 microns, pressão máxima: 33 psi, Conteúdo do kit: 1 copo dosador, 1 mangueira, 2 máscaras (1 infantil e 1 adulto), Voltagem: bivolt (chave seletora), Garantia 01 ano, Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;46;54070;
;2;40759;1;3,0000;Mini bike compact com monitor, para exercícios,Dobrável e compacta. Produzida em material super resistente suporta até 100kg. Possui ajuste de intensidade e monitor LCD multifunções (SCAN, TIME, ODO RPM, DIST CALORIES, SPEED).;Unidade;0;1;0;47;54081;
;2;10375;1;3,0000;Mini - incubadora,para testes biológicos, Capacidade: 4 indicadores, Ciclo 24 horas (vapor). Dimensão externa (AxD): 8,7x7,6 cm / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P), Dimensão da tampa: 3,3x7 cm, Potência: 10 Watts, Voltagem: 127 / 220 V - Comutação automática, Frequência :50/60 Hz, Consumo de energia: 10 W/h, Temperatura máxima de incubação: 60o C. Garantia 1 ano;Unidade;0;1;0;48;54080;
;2;18259;1;2,0000;Monitor de sinais vitais multiparamétrico, ECG/Oximetria/ 2 Canais Pressão Arterial (PNI)/1 Canal Pressão Invasiva (PI)/2 Canais de Temperatura/ Respiração SPO2. Monitor de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Com os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%,com tecnologia de detecção para baixa perfusão de SPO2. Dois Canais de Pressão arterial (PNI) com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Um canal de pressão arterial invasiva (PI). Dois Canais de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Monitor com alça para transporte,com alarme visual, acoplada para melhor portabilidade.,Peso de aproximadamente 4kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa, de 10,4" (Polegadas) para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. 3 (três) formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar até 128 horas de tendências, incluindo informações do paciente.;Unidade;0;1;0;49;54082;
;2;3040;1;10,0000;Negatoscopio,LED de 1 corpo, Iluminação de LED uniformemente de alta qualidade distribuída através do painel, Tonalidade da luz: azulada, Construído em chapa de inóx, Acrílico branco leitoso, Fixador de radiografias, Bivolt 127/220V automático, Medidas do equipamento: 44 x 34 x 7 cm, Área útil de visualização: 34 x 32 cm, Utilização em parede ou mesa.;Unidade;0;1;0;50;54083;
;2;35238;1;55,0000;Otoscópio,convencional, com regulagem de luz 2,5V. Características: Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz, Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz, Cabeça com conexão tipo baioneta, Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x,Sistema vedado para otoscopia pneumática, Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias), Espéculo permanente autoclavável, Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional, Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavévcel a 134 C, Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. Acessórios: 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias, 01 Lâmpada Halógena de 2,5V, 05 espéculos permanentes de calibres diferentes (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm), 01 estojo para acondicionamento, Registro na ANVISA, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;51;54084;
;2;40760;1;1,0000;Respirador de transporte adulto e pediátrico, ventilador/reanimador pulmonar mecânico com automático pneumático (dispensa o uso de rede elétrica ou baterias) ciclado a tempo e limitado a pressão. Desenvolvido para o atendimento básico de suporte à vida nas rotinas do pré-hospitalar, resgate, transportes e etc. atendendo as normas de ventilação pulmonar mecânica descritos nos manuais de suporte básico à vida (SBV). É também utilizado em procedimentos de ressuscitação cardio-pulmonar e fisioterapia respiratória,Baixo consumo de O2, seguro, robusto, simples de operar e de baixo custo, Mecanismo: Pneumático, Ciclagem: Tempo da fase INS/EX e EX/INS, Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal ou Ar a 3,5 kgf/cm2 ou (50 psi), Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm2 ou (50 psi), Pressão Inspiratória: até 25 cmH2O (PCV), Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto, Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%), Fluxo na Inspiração: até 90 l/min (PCV), FiO2: 0.42 (42%). , se alimentado com Oxigênio medicinal e 0,21 (21%), se alimentado com Ar;Unidade;0;1;0;52;54086;
;2;3132;1;10,0000;Suporte para Soro,e bomba de infusão, em aço inox, com 04 ganchos, Dimensões aproximadas: Alt. máx. 2,50m x Alt. min. 1,70 m, Composição: Coluna receptora fabricada em tudo de aço inox, Haste telescópica fabricada em tubo de aço inox, Base e pés fabricados em aço SAE 1010, Regulagem através de mandril, Ganchos fabricados em aço inox, 05 rodízios giratórios;Unidade;0;1;0;53;54087;
;2;40761;1;1,0000;Turbilhão, capacidade de água 180 litros,, com 5 jatos de hidromassagem e 5 registros. Componentes: Corpo em fibra de vidro, 5 jatos de hidromassagem acionados separadamente ou em conjunto, conforme a necessidade do tratamento, 5 registros reguladores de pressão, Aquecedor (resistência de 4000 W), Moto bomba, Termostato, Temporizador, Sensor de nível da água, Fundo com piso anti-derrapante, Rodízios que facilitam a locomoção, Dimensões aproximadas: Altura total: 80 cm (com as rodas), Largura externa: 66 cm, Comprimento externo: 119 cm, garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;54;54088;
;1;40671;1;3,0000;Comadre,em aço inox, dimensões aproximadas 40x28cm, capacidade 3,5l;Unidade;0;1;0;55;54031;
;1;17043;1;20,0000;Escada para uso medico hospitalar,com 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante, pintura eletrotástica a pó "Epoxi", dimenões aproximadas: 46cm L x 48cm P x 35cm A x 20cm altura do 1o degrau. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;56;54034;
;2;40762;1;3,0000;Infravermelho para fisioterapia, com pedestal e rodízios,com dimmer regulagem da intensidade luminosa, altura regulável, montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios, haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz, refletor de alumínio anodizado, dimensões base: 0,56x0,56m. Altura minima 1,13, / máxima 1,50m, 110V, Acompanha lâmpada de 150w (110V).;Unidade;0;1;0;57;54071;
;2;40736;1;2,0000;Aparelho de corrente aussie, corrente para analgesia e fotalecimento muscular, Indicações: Fortalecimento muscular, Drenagem de edemas, Relaxamento muscular, Controle e redução dos quadros inflamatórios, Controle de dor aguda e crônica, Recuperação da função muscular, Pré e pós operatórios, Dados técnicos: Registro na ANVISA. Bivolt - 127 e 220 volts | 50/60 Hertz. Display: LCD blue light maior Teclas: Soft touch  Idiomas: Português, espanhol e inglês  Dimensões aproximadas: 265 x 275 x 115 (L x P x A). Canais de saída: 4 canais independentes em amplitude. Forma de pulso: senoidal modulada em Bursts sem componente c.c. Frequência portadora: 1 kHz (Estímulo motor) ou 4 kHz (Estímulo sensorial),Frequência de operação: 1 a 120Hz. Duração de Burst: 2 ms(1KHz) ou 4 ms(4KHz). Intensidade: 1 a 180mA  Protocolos: 10 para 10 particulares, Frequência de Burst - variável de 1 Hz a 120 Hz. Tempo de aplicação - variável de 1 a 60 minutos. ON: variável de 0 a 60 segundos. OFF - variável de 1 a 60 segundos. RISE - tempo de subida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos. DECAY - tempo de descida do trem de pulso variável de 1 a 20 segundos. Garantia: 18 meses. Dimensões e pesos aproximados Produto: Dimensões: 32.0 cm x 34.0 cm x 19.5 cm (C x L x A). Itens inclusos: 1 cabo de força destacável. 2 cabos de conexão ao paciente, cada um com 4 fios e pinos banana nas pontas. 4 pares de eletrodo de borracha de silicone 50 x 50mm. 4 pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50mm. 1 CD manual de operação. 1 fusível 2A de proteção sobressalente. 1 tubo de Gel (100g). 1 bolsa para transporte.;Unidade;0;1;0;58;54049;
;2;40847;1;3,0000;Maca hospitalar, construída em tubos pintados de 1”1/4, Leito estofado com cabeceira regulável, Revestimento em courvin,Pés com ponteiras plásticas, Dimensões: 1,80x0,65x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Cabeceira reclinável. Suporta até 150 KG;Unidade;0;1;0;59;54075;
;2;10521;1;10,0000;Poltrona Reclinável,hospitalar   para   coleta   de   sangue,   hidratação   esoroterapia,   acompanha   02   conchas   laterais   para   apoio   dos   braços,removível   e   ajustável   na   altura   e   inclinação   e   01   suporte   de   sororemovível com altura regulável em aço inox. Indicada para descanso eacompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais,laboratórios,   maternidades,   U.P.A.'s,   clínicas   e   consultórios   médicos.Estrutura em tubos de aço redondo com acabamento em pintura epóxi comtratamento   antiferruginoso,   Assento   e   encosto   estofados   em   espumarevestidos   em   courvim   permitindo   fácil   assepsia,   Poltrona   totalmentereclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejoatravés alavanca   lateral,   movimentos  dependentes inclusive   movimentotrendelemburg.   Pés   com  ponteira   plástica.  Com   registro   na   ANVISA,capacidade de peso: 150kg, cor azul escuro. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;60;54085;
;1;40856;1;60,0000;Termômetro clinico digital de testa sem contato,com tecnologia inovadora de infravermelho permite medir a temperatura em 3 segundos e ao retirar a capa protetora da sonda afere a temperatura do ouvido em 1 segundo, também mede a temperatura do ambiente e líquidos em 3 segundos;Unidade;0;1;0;61;54048;
;1;40857;1;100,0000;Oxímetro de dedo adulto,portátil, mede e mostra valores de Sp02 e da frequência cardíaca, botão único de liga e desliga, visor grande de fácil visualização, compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Acompanha: 01 oxímetro, 02 pilhas "AAA", 01 cordão para pescoço e 01 manual em português. 01 ano de garantia.;Unidade;0;1;0;62;54042;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
