;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000120;2021;03/08/2021;3891;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000064/2021 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.;;;1;1;
;1;36941;1;3,0000;Adaptador que permite instalação de HD/SSD 2.5" na baia 3.5";Unidade;0;1;0;1;55212;
;1;36942;1;10,0000;Adaptador Wireless PCI Express banda dupla de 300MBps;Unidade;0;1;0;2;55213;
;1;15484;2865;25,0000;Balun de Vídeo,para câmera de segurança CFTV;Par;0;1;0;3;55214;
;1;36943;1;6,0000;Bateria para nobreak de 12v, 17Ah,estacionaria para Nobreak SMS;Unidade;0;1;0;4;55215;
;1;36944;1;20,0000;Cabo de energia para computador de 1,5m, padrão ABNT, de 110V   250V, 10A reforçado;Unidade;0;1;0;5;55216;
;1;36945;3054;6,0000;Cabo de rede internet CAT6 de 305M cor Vermelha, Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;Caixa 305,00 Metros;0;1;0;6;55217;
;1;41007;1;10,0000;Cabo HDMI de 3m para computador;Unidade;0;1;0;7;55219;
;1;17252;1;10,0000;Cabo HDMI,de 1,5m para computador;Unidade;0;1;0;8;55218;
;1;37102;3054;4,0000;Cabo rede CFTV para Câmera de segurança CAT5e de 305M Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, Diâmetro nominal: 6,0 mm, NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%,HDMI de 1,5m para computador, (sólidos de cobre nu 100% cobre);Caixa 305,00 Metros;0;1;0;9;55220;
;1;35342;1;15,0000;Cabo USB 2.0 para  impressora,de alta velocidade;Unidade;0;1;0;10;55221;
;1;36947;1;5,0000;Cabo VGA 10m para computador;Unidade;0;1;0;11;55222;
;1;36948;1;10,0000;Cabo VGA de 1,5m para computador;Unidade;0;1;0;12;55223;
;1;36955;1;30,0000;Caixa hermética multiuso mini 17 x 13,5 x 6,5;Unidade;0;1;0;13;55224;
;1;41003;1;15,0000;Câmera de segurança 2mp Bullet  4 em 1 full HD 1080p ir 25m, lente de 2,8 mm, com compatível com sistemas AHD, CVI, TVI 2.0 ou analógicos;Unidade;0;1;0;14;55225;
;1;40973;1;10,0000;Câmera de segurança dome 2mp Dome 4 em 1 full HD 1080p ir 25m, lente de 2,8 mm, com compatível com sistemas AHD, CVI, TVI 2.0 ou analógicos;Unidade;0;1;0;15;55226;
;1;40974;1;20,0000;Câmera de segurança IP Bullet com alimentação POE, com Resolução 2 megapixels (1080p), 3220B, com Índice de proteção IP67, IR30 metros, com funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse;Unidade;0;1;0;16;55227;
;1;40975;1;10,0000;Câmera de segurança IP Dome com alimentação POE, com Resolução 2 megapixels (1080p), 3220D, com Índice de proteção IP67, IR30 metros, com funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse;Unidade;0;1;0;17;55228;
;2;40994;1;10,0000;Computador montado com processador com 4 Núcleos Físicos real de clock 3,6GHz e tubo até 4,3 GHz e cache 6MB, Como Memória RAM DDR4 de 8GB de 2666MHZ, Placa mãe com chip set H410, com placa de rede integrada 10/100/1000, 2 USB 3.0 traseira, placa wireless de 300mb/s com, fonte de 400Wats 80 Plus, SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s, Monitor de 21 Polegadas com resolução Full HD 1920X1080, teclado padrão ABNT com teclas de perfil médio permite uma digitação eficiente e confortável e mouse de 1200dpi para computação empresarial diária confortável com clique eficiente. Com sistema operacional Windows 10 Pro original incluso e válido pela microsoft;Unidade;0;1;0;18;55271;
;2;41004;1;10,0000;Computador montado com processador com 4 Núcleos Físicos real de clock 3,6GHz e tubo até 4,3 GHz e cache 6MB, Como Memória RAM DDR4 de 8GB de 2666MHZ, Placa mãe com chip set H410, com placa de rede integrada 10/100/1000, 2 USB 3.0 traseira, placa wireless de 300mb/s com, fonte de 400Wats 80 Plus, SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s, Com sistema operacional Windows 10 Pro original incluso e válido pela microsoft.;Unidade;0;1;0;19;55270;
;2;40993;1;2,0000;Computador Montado com processador com 4 Núcleos Físicos real de clock base 3.6GHz e Cache 6MB, Como Memória RAM DDR4 de 8GB de 2666MHZ, Placa mãe com chip set H410, com placa de rede integrada 10/100/1000, 2 USB 3.0 traseira, 2 USB 3.0 Frontais, com leitor de CD/DVD-R, fonte de 500Wats 80 Plus, SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com Leitura 500MB/s, Gravação 500MB/s,laca de vídeo de 6GB GDDR5 com as seguintes recursos (Boots Clock: 1860 MHz, CUDA: 1280, Memória: Clock eficaz de Memória: 8000 MHz, Tamanho da memória: 6 GB Interface de memória: 192 bits Tipo de memória, Com sistema operacional Windows 10 Pro original incluso e válido pela microsoft;Unidade;0;1;0;20;55272;
;1;40972;1;100,0000;Conector RJ 45 CAT5 para rede de internet;Unidade;0;1;0;21;55229;
;1;36975;1;250,0000;Conector RJ 45 CAT6 para rede de internet;Unidade;0;1;0;22;55230;
;1;41049;1;3,0000;DVR híbrido de 16 canais,Elgin. OBS.: marca solicitada devido a Prefeitura de Brazópolis já possuir um sistema montado com outros DVR's desse modelo;Unidade;0;1;0;23;55231;
;1;37003;1;3,0000;DVR híbrido de 4 canais,Elgin. OBS.: marca solicitada devido a Prefeitura de Brazópolis já possuir um sistema montado com outros DVR's desse modelo;Unidade;0;1;0;24;55232;
;1;37004;1;4,0000;DVR híbrido de 8 canais,,Elgin. OBS.: marca solicitada devido a Prefeitura de Brazópolis já possuir um sistema montado com outros DVR's desse modelo;Unidade;0;1;0;25;55233;
;1;11677;1;10,0000;Filtro de linha,com fusível contra susto de corrente com cabo de 1 Metro e 5 tomadas padrão ABNT 127V  220V de 10A;Unidade;0;1;0;26;55234;
;1;37009;1;20,0000;Fonte chaveada de 12V, 2A, para câmera de segurança;Unidade;0;1;0;27;55235;
;1;37010;1;15,0000;Fonte de energia para computador 400w 80 plus, eficiência: 80%, tensão de entrada: 100 - 240VCA;Unidade;0;1;0;28;55236;
;1;37011;1;10,0000;Fonte de energia para computador 500w 80 plus bronze, eficiência: 85%, tensão de entrada: 100 - 240VCA;Unidade;0;1;0;29;55237;
;1;18404;1;50,0000;Fusivel de 10 A;Unidade;0;1;0;30;55238;
;1;37012;1;2,0000;Gaveta hot plug Dell Poweredge EMC T340 3,5 polegadas, original,"OBS" devido a prefeitura tem um servidor dell referente a esse produto.;Unidade;0;1;0;31;55239;
;1;40976;1;4,0000;Gravador Digital de Imagem NVD com 8 Canais IP com saída de alimentação POE para as Câmeras Compatível com tecnologia H.265, já com HD de 2TB instalado próprio para sistema de vigilância;Unidade;0;1;0;32;55240;
;2;40978;1;2,0000;Hardware RB 1100Ahx4 para realizar configuração de firewall em rede com o seguinte recurso (Portas ethernet 10/100/1000Mbps, porta serial RS 232, IP sec, Controle de Banda, monitoramento de tráfico, montagem e rack 16U;Unidade;0;1;0;33;55273;
;2;40977;1;10,0000;Hardware RB HEX S para realizar configuração de firewall em rede com o seguinte recurso ( 5 Portas ethernet 10/100/1000Mbps, IP sec, Controle de Banda, monitoramento de tráfico, com gerenciamento remoto e controle de acesso a dispositivo;Unidade;0;1;0;34;55274;
;1;6645;1;5,0000;HD Externo de 1TB,com USB 3.1 ou superior, 64M cache com Leitura 210MB/gravação 210MB/s. (Produzido a partir 2020);Unidade;0;1;0;35;55241;
;1;40979;1;2,0000;HD interno de 2TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em DVR com tecnologia Surveillance com Leitura 190MB/gravação 190MB/s,(Produzido partir 2020);Unidade;0;1;0;36;55242;
;1;40980;1;3,0000;HD interno de 4TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em DVR com tecnologia Surveillance com Leitura 190MB/gravação 190MB/s,(Produzido partir 2020);Unidade;0;1;0;37;55243;
;1;40983;1;2,0000;HD interno de 4TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em Servidor com tecnologia NAS PRO com Leitura 210MB/gravação 210MB/s,(Produzido partir 2020);Unidade;0;1;0;38;55244;
;1;40981;1;2,0000;HD interno de 6TB 3,5 SATAIII 6gb/s 64M cache 24/7 para uso em DVR com tecnologia Surveillance com Leitura 190MB/gravação 190MB/s,(Produzido partir 2020);Unidade;0;1;0;39;55245;
;2;35741;1;2,0000;Impressora  multifuncional,a laser preto e branco Sp 3710sf com alimentador de papel automático de até 50 páginas, scanner mesa, Conexão USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet cabeada, com impressão e cópia de até 35 ppm, Resolução de 2400x600 dpi capacidade da bandeja Até 550 folhas de 80 g/m2 de Papel comum, com resolução de impressão de Até 1200   1200 dpi  com duplex;Unidade;0;1;0;40;55275;
;2;37097;1;2,0000;Impressora matricial,Impressora matricial para alto uso de impressões diária, compatível com qualquer sistema operacional, é compatível com as linguagens de impressão ESC/P , IBM  PPDS e MICROLINE , com as Tecnologia de impressão: Matricial de 9 agulhas, Velocidade de impressão: Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi), Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi), Rascunho: 463 CPS (10 cpi) Qualidade de Carta:  115 CPS (10 cpi). Com tamanho compacto ideal para escritório.;Unidade;0;1;0;41;55276;
;2;37098;1;10,0000;Impressora monocromática a laser preto e branco,com conexão UBS 2.0 de alta velocidade e Ethernet cabeada, com impressão de até 30 ppm, resolução de impressão 600x600 dpi capacidade da bandeja de até 250 folhas 80g/m  de papel comum, com Ciclo mensal de trabalho de até 10000 páginas, tamanho compacto.;Unidade;0;1;0;42;55277;
;2;37099;1;10,0000;Impressora multifuncional a laser preto e branco,a laser preto e branco com alimentador de papel automático de até 35 páginas, scanner mesa, Conexão USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet cabeada, com impressão e cópia de até 21 ppm, Resolução de 2400x600 dpi capacidade da bandeja Até 250 folhas de 80 g/m2 de Papel comum, com resolução de impressão de Até 600   600 dpi, Tamanho compacto.;Unidade;0;1;0;43;55279;
;2;16610;1;15,0000;Impressora multifuncional,EcoTank colorida, com conexão UBS 2.0 de alta Velocidade, Tecnologia de impressão:Jato de tinta MicroPiezo  de 4 cores (CMYK), Velocidade máxima de impressão de rascunho:Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Capacidade de entrada de papel:100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais, Capacidade de bandeja de saída:30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais;Unidade;0;1;0;44;55278;
;1;40985;1;30,0000;Licenciamento do Pacote Office 2019 Profissional PT/BR de x86/64 com nota fiscal de origem, OBS" será valido pelo TI da prefeitura junto a suporte da Microsoft;Unidade;0;1;0;45;55246;
;1;40984;1;30,0000;Licenciamento do Windows 10 PRO x86/64 com nota fiscal de origem, OBS" será valido pelo TI da prefeitura junto a suporte da Microsoft;Unidade;0;1;0;46;55247;
;1;18398;3012;10,0000;Limpa contato em spray para remoção de resíduos em circuitos;Frasco 300,00 Mililitros;0;1;0;47;55248;
;1;40986;1;10,0000;Memória DDR2 4 GB 800 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;48;55249;
;1;12830;1;10,0000;Memoria, DDR3- 4GB,1333 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;49;55257;
;1;40987;1;5,0000;Memória DDR4 4 GB 2133MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;50;55250;
;1;40988;1;15,0000;Memória DDR4 4 GB 2400 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;51;55251;
;1;40989;1;10,0000;Memória DDR4 8 GB 2400 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;52;55252;
;1;40990;1;8,0000;Memória DDR4 8 GB 2666 MHz com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;53;55253;
;1;41005;1;5,0000;Memória RAM DDR3 de 4GB para notebook 1333MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;54;55254;
;1;37026;1;5,0000;Memória RAM DDR3 de 4GB para notebook 1600MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;55;55255;
;1;41006;1;10,0000;Memória RAM DDR4 de 4GB para notebook 2400MHZ com compatibilidade com processador AMD e Intel;Unidade;0;1;0;56;55256;
;1;25002;1;4,0000;Microfones,de lapela;Unidade;0;1;0;57;55258;
;2;41000;1;2,0000;Mini rack de parede 16U x 470mm,dimensão (A x L x P): 780mm x 550mm x 750mm. Rack Fabricado com IP20 e ISO9001. Estrutura Tipo C soldada somente nas colunas em SAE 1020 chapa 0,75/0,90mm coluna esp. Ou sem soldas, fixado por parafusos. Com abertura para 02 ventiladores exaustão. Kit de1o plano móvel 1,2mm com furos 9x9mm para uso de porca gaiola para fixação de materiais e equipamentos. Porta Frontal embutida podendo ser mudado o lado de abertura, armação feita em Aço 0,75mm, com visor padrão em acrílico fumê 2,0mm com fecho com chave. Vidro temperado. Laterais removíveis 0,75mm com aletas de ventilação e fecho rápido. Abertura para entrada e saída e cabos na parte superior fundo. Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó Texturização com tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia;Unidade;0;1;0;58;55280;
;2;41001;1;5,0000;Mini rack de parede 6U,dimensão (A x L x P): 350mm x 550mm x 470mm,Rack Fabricado com IP20 e ISO9001.  Estrutura Tipo C soldada somente nas colunas em SAE 1020 chapa 0,75/0,90mm coluna esp. Ou sem soldas, fixado por parafusos. Com abertura para 02 ventiladores exaustão. Kit de1o plano móvel 1,2mm com furos 9x9mm para uso de porca gaiola para fixação de materiais e equipamentos. Porta Frontal embutida podendo ser mudado o lado de abertura, armação feita em Aço 0,75mm, com visor padrão em acrílico fumê 2,0mm com fecho com chave. Vidro temperado. Laterais removíveis 0,75mm com aletas de ventilação e fecho rápido. Abertura para entrada e saída e cabos na parte superior fundo. Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi pó Texturização com tratamento Anti Corrosivo em Nanotecnologia;Unidade;0;1;0;59;55281;
;2;40992;1;1,0000;Modulo de Bateria externo para nobreak SMS 24V/40Ah, com baterias, cabo de conexão no nobreak e gabinete para as baterias OBS "Foi solicitado o modelo pois a prefeitura possui um nobreak SMS Power Sinus NG 3200 VA";Unidade;0;1;0;60;55282;
;2;36312;1;10,0000;Monitor para computador, LED: tela de 23", widescreen, resolução máxima: 1920x1080 / 60 Hz (HD) ,Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178/178, tempo de resposta: 5ms, bivolt, cor preta, garantia de 12 meses;Unidade;0;1;0;61;55283;
;1;468;1;60,0000;Mouse optico,por led com fio, 1000 dpi, para computação empresarial diária, confortável com clique eficiente;Unidade;0;1;0;62;55259;
;1;18408;1;30,0000;Mouse pad;Unidade;0;1;0;63;55260;
;2;36322;1;3,0000;Nobreak senoidal 3200VA, bivolt, especificações: modelo bivolt automático: entrada 115/127V   220V e saída 115V, 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A), estabilizador interno com 4 estágios de regulação, filtro de linha, fisível rearmável, conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado, autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções: curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria, sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento. Recursos: gerenciamento de energia, gerenciamento de missões críticas.;Unidade;0;1;0;64;55284;
;2;2815;1;10,0000;Notebook,com processador com 2 Núcleos físicos real de clock base 2,1 GHz turbo até 4,1Ghz e cache 4MB, como memória RAM DDR4 de 4GB de 2666MHZ, com chiset Integrado ao processador, com Teclado padrão ABNT resistente a derramamento de líquidos, com conexões 2x USB 3.1 de 1a Ger., 1x USB 2.0, HDMI 1.4b, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC), RJ45 - 10/100/1000Mbps, como carregador e bateria 100 - 240 Volts AC (Bivolt)   Bateria: 3 células de ions de lítio (42 Whr), com placa de rede Conectividade: 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.1, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1 + Placa de Rede: RJ45 10/100/1000Mbps, com unidade de armazenamento solido SSD de 128GB com Leitura 530MB/s, Gravação 350MB/s, com Microfone integrado   Webcam integrada: HD 720p, com tela Tela LED de 15" HD (1366x720) e sistema operacional Windows 10 original incluso e válido.;Unidade;0;1;0;65;55285;
;1;40995;1;3,0000;Pasta térmica de prata,20 gramas;Unidade;0;1;0;66;55261;
;1;40996;1;3,0000;Pasta termica de prata Arctic Silver,5 gramas, OBS.: para uso no servidor;Unidade;0;1;0;67;55262;
;1;40997;1;4,0000;Patch panel 24 portas,CAT6 gigalan, 10/100/1000Mbps, Categoria 6 U/UTP, Redes de conexão estruturadas, Largura de 19" e altura de 1U ou 43,7 mm, que permite montagem em racks 16U, fornecido na cor preta, Pintura especial anticorrosão;Unidade;0;1;0;68;55263;
;1;40998;1;15,0000;Roteador gigalan com 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps com firewall e criptografia wep, wpa e wpa2, controle de banda IP, com redirecionamento de portas,controle de acesso externo, com Velocidade wireless de 867 MB/s 2 Antenas de 2.4GHz 2 Antenas de 5GHz;Unidade;0;1;0;69;55264;
;1;37047;1;20,0000;SSD de 240GB com SATAIII 6gb/s com leitura 500MB/s, gravação 450MB/s;Unidade;0;1;0;70;55265;
;2;18413;1;1,0000;Soprador e aspirador de pó, 600W, 110V, controle de velocidade,para limpeza em computadores e notebooks;Unidade;0;1;0;71;55286;
;1;37048;1;10,0000;SSD de 480GB com SATAIII 6gb/s com leitura 500MB/s, gravação 500MB/s;Unidade;0;1;0;72;55266;
;1;37049;1;3,0000;SSD de 960GB com SATAIII 6gb/s para uso intensivo em servidores com leitura 550MB/s, gravação 500MB/s,tipo enterprise;Unidade;0;1;0;73;55267;
;2;37101;1;1,0000;Switch 28 portas 10/100/1000 Mbps gerenciável, com 24 PoE Fast Ethernet (POE) 193W e 4 portas Gigabit 2 combos/SFP - DES-1510-28, com corpo em metal, Controle de Banda, monitoramento de tráfico, com montagem em rack 16U;Unidade;0;1;0;74;55287;
;2;40999;1;5,0000;Switch não gerenciável 16portas 10/100/1000 Mbps,sf1016ds Tecnologia de energia eficiente e inovadora que economiza até 40% * de energia suporta autoaprendizagm de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação design de Plug & Play,com montagem em rack 16U e corpo em metal;Unidade;0;1;0;75;55288;
;1;9272;1;60,0000;Teclado,multimídia USB com fio padrão ABNT, para computação empresarial diária. O teclado com 107 teclas de perfil médio permite uma digitação eficiente e confortável;Unidade;0;1;0;76;55268;
;1;41002;1;2,0000;Tripé Profissional 1,6 M Metros Para Câmera DSLR;Unidade;0;1;0;77;55269;
;2;14532;1;5,0000;Webcam,para video conferencia resolução Full HD,1920x1080, 30 FPS, Áudio Estéreo com Microfones, com auto foco;Unidade;0;1;0;78;55289;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
