;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000085;2023;24/05/2023;4408;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000039/2023 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.;;;1;1;
;1;25698;2668;1000,0000;Água Bidestilada,10ml frasco graduado com tampa de enroscar.;Frasco 10,00 Mililitros;0;1;0;1;65146;
;1;16250;3012;100,0000;Almotolia clara,frasco com 300ml.;Frasco 300,00 Mililitros;0;1;0;2;65147;
;1;40399;2738;100,0000;Almotolia clara transparente, frasco de 120ml;Frasco 120,00 Mililitros;0;1;0;3;65148;
;1;36392;2738;100,0000;Almotolia escura, frasco 120ml;Frasco 120,00 Mililitros;0;1;0;4;65149;
;1;40408;2673;100,0000;Almotolia escura, frasco de 250ml;Frasco 250,00 Mililitros;0;1;0;5;65150;
;2;43792;1;5,0000;Aparelho de eletrocardiografo,ECG digital, tela LCD, 12 canais, impressora térmica de alta resolução com impressão dos 12 canais em formato A4 no próprio aparelho sem a necessidade de impressora externa, laudo interpretativo, bateria recarregável de longa duração, garantia 12 meses.;Unidade;0;1;0;6;65203;
;2;40173;1;5,0000;Ar condicionado,tipo SPLIT. Capacidade / Ciclo 9.000 a 12.000 BTUs / Quente e Frio. Observação: Incluindo o serviço de instalação.;Unidade;0;1;0;7;65204;
;2;40703;1;5,0000;Armário baixo para escritório,2 portas 4 gavetas, produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, acabamento e revestimento BP, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base com pés niveladores de altura. Medidas aproximadas: A 83 cm x L 142 cm x P 47 cm, acompanha manual e todos os acessórios para montagem, cor marrom. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;8;65205;
;2;40705;1;2,0000;Armário baixo para escritório, fabricado em MDP,acabamento em BP, material do tampo: MDP 40mm, possuindo 01 prateleira interna, 02 portas com puxadores externos e fechadura com chaves, medidas aproximadas A 75 cm x L 81 cm x P 45 cm, cor marrom. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;9;65206;
;2;44047;1;10,0000;Balança médica pediátrica eletrônica 15KG. Capacidade de 15Kg, Divisões de 5g, Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado, Pés reguláveis em borracha sintética, Concha anatômica em polipropileno com medida 540x300mm injetada em material antigermes, Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático, Balança bivolt (110V/220V) automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada), Display LED com 6 dígitos de 14,2mm de altura e 8,1mm de largura, Função TARA até capacidade máxima da balança, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia.;Unidade;0;1;0;10;65207;
;2;44048;1;20,0000;Balança profissional digital portátil 200KG visor em LED. Capacidade máxima de 200Kg, divisões de 50g, Display com 6 dígitos em LED vermelho, Teclado membrana em policarbonato de alta resistência, Função TARA até a capacidade máxima da balança, Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (bivolt), Consumo de 8 VA, Alça fabricado em baquelite, Plataforma em chapa de aço carbono, Acabamento em tinta poliéster a pó na cor cinza ou branca, Tapete adesivo em PVC, Pés reguláveis em borracha sintética, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia.;Unidade;0;1;0;11;65208;
;2;40708;1;5,0000;Balcão de atendimento linear,fabricado em 100% MDF, cor bege, medidas: 1,15m altura na parte mais alta x 90cm na parte mais baixa, largura: 1,50m profundidade: 42 cm, medida interna da gaveta: 34 cm largura x 28,5cm profundidade x 10cm altura, com gaveta com tranca. Garantia de 01 ano.;Unidade;0;1;0;12;65209;
;2;40707;1;5,0000;Balcão de atendimento reto com tampos,produzido todo em MDP 25mm com filete nos contornos, 02 passa fio no tampo central, medidas aproximadas: 1,00 L x 0,60 P x 1,10 A, manual de montagem. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;13;65210;
;2;43059;1;1,0000;Bicicleta ergométrica horizontal, Módulo LCD de 3,5 polegadas com dígitos bem dimensionados que facilita a leitura e o monitoramento do exercício, Assento anatômico com encosto para apoio lombar superior, conforto e estabilidade durante o exercício nas mais variadas velocidades,Sistema de ajuste de distância de assento é intuitivo e permite adaptar o equipamento a diferentes estaturas, Pedais com cinta firma pé que garantem mais estabilidade mesmo em altas velocidades, Possui porta squeeze convenientemente localizado na parte frontal ao equipamento para fácil acesso, Display: LCD, Módulo Multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, Scan, Idioma Display: Português, Verificação Cardíaca: Handgrip, Sistema de Resistência: Magnético, Níveis de Resistência: 8, Comprimento: 132cm, Largura: 60cm, Altura: 111cm, Área ocupada: 0,79 m, Capacidade de Uso: 120kg, Peso do Equipamento: 26kg, Estrutura: Aço, Pintura: Eletrostática, Carenagem: Polietileno Termoformado, Banco: Anatômico em PU, Pedais: Com Cinta de Fixação, Rodas de Transporte: Sim, Porta Squeeze/Objetos: Sim - Coluna Principal, Ajustes: Distância de Assento. Garantia 01 ano.;Unidade;0;1;0;14;65211;
;2;43851;1;4,0000;Bipap, ventilador leve, pequeno e silencioso, ideal para pacientes com necessidade de mobilidade. Oferece ventilação de alta qualidade em um equipamento acessível e fácil de usar. Projetado para diversas aplicações, incluindo uso hospitalar e domiciliar, em pacientes traqueostomizado e não-traqueostomizado, pediátrico e adulto. Disponibiliza vários modos de tratamento que se ajusta a uma variedade de necessidades de ventilação. Possui o modo iVAPS (Pressão de Suporte com Volume Assegurado em modo Inteligente) exclusivo da ResMed e é compatível com uma variedade de máscaras, inclusive paciente traqueostomizado. Com tecnologia de controle de fuga Vsync, calcula a fuga (vazamento) com precisão e a compensa automaticamente, para manter a sincronia paciente-ventilador. O Vsync analisa continuamente a fuga em cada respiração, identifica alterações bruscas e responder rapidamente a elas. Em conjunto com o recurso TiControl. RESTANTE DO DESCRITIVO NO;Unidade;0;1;0;15;65212;
;1;43598;1;100,0000;Borrifador pulverizador de plástico 500ml, com gatilho/válvula, indicado para borrifar produtos líquidos. Possui tampa com regulagem do jato, que dosa a quantidade de líquido que será borrifado. Possui válvula longa alcançando o fundo do frasco, sugando desta forma, todo o conteúdo mesmo quando o produto estiver no fim. COMPOSIÇÃO: PET (Politereftalato de etileno), válvula (polipropileno e metal).;Unidade;0;1;0;16;65151;
;2;3705;1;1,0000;Cadeira giratória presidente com braço.,cadeira de escritório presidente, cor marrom, giratória, reclinável, encosto e assento revestido em couro PU, regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos, acabamento cromado, reclinável. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;17;65213;
;2;40741;1;5,0000;Cadeirinha para automóvel,peso suportado: 9 até 36 kg, Cinto de segurança: 5 pontos com ajuste de altura, Assento: A capa e as almofadas redutoras podem ser removidas e lavadas em máquina, Tecido Removível, Encosto Ajustável, Aprovado pelo INMETRO, Material: Capa 100% Poliéster /Estrutura HDPE, Aço e ABS, Cor: Preto, Garantia: 01 ano, Dimensões aproximadas A 685 x L 440 x P 420 mm,;Unidade;0;1;0;18;65214;
;1;43001;1;40,0000;Capa para notebook tipo maleta com alça e zíper 15,6", Alça para ombro ajustável, Alça de ombro almofadada, Alça de mão acolchoado, Com bolso externo, Resistente à água, Comporta notebooks de até 15.6". O acessório deverá possuir uma garantia mínima de 3anos diretamente com a fabricante. Em caso de defeitos de fabricação, deverá ser realizada a troca por um material idêntico ou superior. Deverá ser em cores neutras, tal como preto ou cinza.;Unidade;0;1;0;19;65152;
;1;43063;1;1,0000;Capacete moto fechado viseira fumê, preto ou azul, tamanho 58. Possui design, aerodinâmico, com entradas de ar frotais e grafismos mais agressivos e modernos com acabamento fosco. O casco é injetado em ABS de alto impacto, contando aletas internas que auxiliam na dissipação do choque em caso de queda. Especificações: Casco injetado em ABS de alto impacto, Cinta jugular com sistema de fecho micrométrico, Forro antiálergico, Viseira em policarbonato com 2mm de espessura, Aprovado pelo INMETRO, Acompanha adesivo refletivo. Gênero: Unissex. Origem: Nacional.;Unidade;0;1;0;20;65153;
;1;43064;1;1,0000;Capacete moto fechado viseira fumê, preto ou azul, tamanho 60. Possui design, aerodinâmico, com entradas de ar frotais e grafismos mais agressivos e modernos com acabamento fosco. O casco é injetado em ABS de alto impacto, contando aletas internas que auxiliam na dissipação do choque em caso de queda. Especificações: Casco injetado em ABS de alto impacto, Cinta jugular com sistema de fecho micrométrico, Forro antiálergico, Viseira em policarbonato com 2mm de espessura, Aprovado pelo INMETRO, Acompanha adesivo refletivo. Gênero: Unissex. Origem: Nacional.;Unidade;0;1;0;21;65154;
;2;43600;1;1,0000;Carro maca com elevação hidráulica pintado, Base construída em tudo de aço retangular 50 x 30 x 2,0mm, com suporte para cilindro de oxigênio, Estrado construído em tubos de 40 x 20 x 1,5mm, leito fixo em chapa de aço 1,22mm, cabeceira móvel com regulagematravés de cremalheira, movimento de elevação através de sistema hidráulico a pedal, com sistema trendelemburg e reverso do trendelemburg acionados manualmente através de pistão a gás, grades laterais em tubo de aço, suporte para soro em inox com regulagem através de mandril, Para-choque de borracha nos quatro cantos da maca, rodízios de 150 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal, capacidade de 180 kg. Dimensões aproximadas: Externas: 2,01 x 0,74 - Altura ajustável de 0,45 a 1,40, internas: 1,83 x 0,62m;Unidade;0;1;0;22;65215;
;1;2397;281;10,0000;Carvão ativado,em pó, com registro no Ministério da Saúde/ANVISA.;Pacote 100,00 Gramas;0;1;0;23;65155;
;1;40766;1;10,0000;Circuito respiratório adulto de silicone sem linha,composto por: 02 traqueias em silicone 22mmx1100mm (Adulto), 01 intermediários Y, Para ventilador pulmonar, compatível com modelo Microtal Total.;Unidade;0;1;0;24;65156;
;1;17019;1;500,0000;Cloridrato de lidocaina 2%,geleia, via uretral.;Unidade;0;1;0;25;65157;
;1;17021;1;10,0000;Colchao hospitalar,D28 1,83x0,78. Impermeável, com zíper na cor azul.;Unidade;0;1;0;26;65158;
;1;44049;1;500,0000;Compressa com emulsão de petrolatum, 7,6cmx7,6cm. Curativo não aderente que estimula a cicatrização. É uma compressa de Rayon estéril, não aderente impregnada com emulsão de petrolatum de origem minerais. Indicações: Lesões não infectadas, com pouca ou sem exsudação, Úlceras: Queimaduras (1º e 2º), Áreas doadoras e receptoras, Exposição de ossos e tendões. Benefícios: Não adere a ferida, Remoção sem dor, permite passagem do exsudato para curativo secundário, mantém o meio úmido ideal para cicatrização, Recortável.;Unidade;0;1;0;27;65159;
;1;44050;129;400,0000;Creme barreira 60g, é indicado para hidratação e proteção da pele seca ou irritada, pacientes com incontinência urinária, estomia, pessoas acamadas ou com assaduras. Hidrata a pele e protege contra a ação de agentes externos, criando uma barreira protetora e auxiliando na manutenção do PH natural da pele.;Bisnaga 60,00 Gramas;0;1;0;28;65160;
;1;26392;135;400,0000;Curativo de Hidrogel,amorfo, tubo estéril 30g, para o processo de cicatrização. Promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento auto lítico e/ou mecânico. Auxilia na cicatrização, desde feridas comuns, até na prevenção e tratamento das escaras de Graus I, II e III. É um curativo primário, absorvente, estéril, transparente e viscoso.;Tubo 30,00 Gramas;0;1;0;29;65161;
;1;44051;3033;400,0000;Curativo gel em PHMB, gel incolor, inodoro, não gorduroso, hidratante com 0,1% de Polihexametileno de Biguanida (PHMB), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos, leveduras e biofilme. Com EDTA, um agente quelante que potencializa a ação do PHMB, Indicações: Limpeza, desbridamento, descontaminação e umidificação de feridas cutâneas agudas, crônicas e queimaduras, preservar a umidade de lesão, Auxiliar na remoção de crostas.;Frasco 150,00 Mililitros;0;1;0;30;65162;
;1;17709;2020;200,0000;Detergente enzimático,multe enzimático, 5 enzinas, registro ANVISA.;Frasco 1,00 Litro;0;1;0;31;65163;
;1;41910;1;20,0000;Dispenser totem,para álcool gel com pedal, personalizado, em material aço inox de alta qualidade, ideal para hospitais e espaços de saúde, restaurantes, supermercados, farmácias, bancos, escritórios, industrias, recepções comerciais e residenciais, entre outros. Estruturas do dispenser em aço inox com espessura de 0,80x113mm, medindo 17x98cm, Acompanha refil recarregável para álcool gel de 1 litro em material PET, medindo 25x10cm, Pump alongado metálico, o álcool sai verticalmente, evitando desperdício, tampa em PP encaixável e resistente, Centralizador de sobre tampa para evitar o desencaixe, Mola metálica para acionamento e que garante a ativação entre o pedal e o pump, com base de apoio em material PP, medindo 30cm, mantem o produto estável e mais resistente a dobras. Base em PP30cm. Pedal com base em inox e aderência por ventosa. Garantia de 06 meses.;Unidade;0;1;0;32;65164;
;1;12865;2059;5,0000;Eletrodo precordial tipo ventosa para ECG (universal), cores: amarelo, verde, preto, vermelho;Pacote 4,00 Unidades;0;1;0;33;65165;
;1;43793;1;120,0000;Eletrodo silicone condutivo,5x5cm, indicado para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas.;Unidade;0;1;0;34;65167;
;1;43719;1;120,0000;Eletrodo silicone,condutivo 9x5cm, indicado para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas.;Unidade;0;1;0;35;65166;
;1;43602;1;400,0000;Equipo 2 vias fotossensível polifix, multivias com clamp extensão dupla, clamp em cores diferentes, conector luor fêmea, com tampa rosqueável;Unidade;0;1;0;36;65168;
;1;2262;1;300,0000;Equipo, Macrogotas,fotossensível, com infusão injetor lateral. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução, câmara para visualização de gotejamento, extensão em PVC âmbar, Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, conexão luer slip para dispositivo de acesso venoso.;Unidade;0;1;0;37;65169;
;1;41922;1;20,0000;Escova plástica,para limpeza delicada, medidas aproximadas 4x9x2cm;Unidade;0;1;0;38;65170;
;1;40776;1;20,0000;Escova rígida para CME,escova plana, com cerdas rígidas, reutilizável, autoclavável, utilizada para limpeza de instrumentais cirúrgicos, deve permitir uma limpeza profunda sem agredir o instrumental, especialmente em ranhuras e superfícies irregulares. Deve possui cabo longo, com formato ergonômico, permitindo fácil utilização. As cerdas devem ser transparentes, permitindo uma fácil verificação da limpeza. Cerdas rígidas em nylon 78x17x15mm.;Unidade;0;1;0;39;65171;
;1;43603;1;50,0000;Esfigmomanometro aneróide adulto faixa de medição 0-300 mmhg, verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e feicho em velcro, composto de manômetro tipo relógio, com mostrador graduado em mmHG , estojo para viagem, manguito com pera em látex ou PVC, comprimento do manguito 50cm, garantia 1ano;Unidade;0;1;0;40;65172;
;1;43604;1;10,0000;Esfigmomanometro aneróide infantil na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmhg, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em velcro, confeccionada em lona de algodão resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO.;Unidade;0;1;0;41;65173;
;1;43605;1;10,0000;Esfigmomanometro aneróide obeso na cor preta, com faixa de medição de 0-300mmhg,completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em velcro, confeccionada em lona de algodão resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, material de monometer, liga de zinco, material de bexiga PVC ou látex, certificado do INMETRO.;Unidade;0;1;0;42;65174;
;1;10440;1;10,0000;Espaçador,para broncodilatador, câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume de 150ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol, a pacientes com inflamações brônquicas como asma e doenças pulmonares crônicas. Em formato anatômico, de uso adulto e infantil, vem acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Como corpo transparente, possui várias cores disponíveis para seus vários componentes. Certificações: Produzido dentro das normas ISO 13485:2016 e RDC 16/BPF, registrado na ANVISA, testado por laboratório credenciado pelo INMETRO, desenvolvido em parceria com importante indústria farmacêutica multinacional e registrado no FDA.;Unidade;0;1;0;43;65175;
;2;43275;1;30,0000;Estante com 6 prateleiras lisas, 1m (100 x 50 x 200cm), 100% aço inoxidável, desmontável, 6 prateleiras reforçadas, pés ajustáveis, garantindo estabilidade e segurança, capacidade de peso por prateleira 80kg, tipo de aço AISI 201. Garantia de 01 ano.;Unidade;0;1;0;44;65216;
;1;2266;1;30,0000;Estetoscópio,clínico: analógico, adulto, indicado para ausculta cardio respiratório, acompanha um par de olivas rígidas, um par de olivias flexíveis e um diafragma, estrutura em aço.;Unidade;0;1;0;45;65176;
;1;41923;1;50,0000;Extensão de oxigênio,possui 3 metros de comprimento, 4mm de diâmetro internos e duas extremidades são iguais com conectores de 7,8mm de diâmetro interno de 6mm de diâmetro externo. A extensão é um tubo flexível que transporta o oxigênio da fonte (concentrador ou cilindro de O2) até a cânula/cateter do nariz do paciente.;Unidade;0;1;0;46;65177;
;1;18330;2446;100,0000;Fio catgut cromado 5-0, agulhado;Caixa;0;1;0;47;65178;
;1;44052;2871;500,0000;Gaze antimicrobiana AMD Kerlix, o AMD Kerlix é impregnado com PHMB (Poliexametileno Biguanida), um antisséptico poderoso, mas também seguro, que tem uma ampla gama de eficácia contra micro-organismos Gram positivos e Gram negativos, incluindo algumas cepas resistentes a vários fármacos, como MRSA. Cobertura 100% algodão, impregnada com PHMB (Poliexametileno de Biguanida a 0,2%). Benefícios: combate e previne a infecção, não causa resistência bacteriana, fácil aplicação, alto poder de absorção. Principais indicações: feridas com sinais de infecções/infectadas, feridas crônicas/cavitárias, queimaduras de 2º e 3º graus, feridas de diferentes etiologias que apresentam-se criticamente colonizadas ou com infecção local. Medidas: 11,4cmx3,7m. Esterilizado por oxido de etileno.,Produto de uso unico. Proibido reprocessar. com registro na ANVISA;Rolo;0;1;0;48;65179;
;1;17059;2867;10,0000;Kit composto por mascara transparente,flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais, traqueia, 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2 nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%) e laranja (50%) e copo branco, com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.;Kit;0;1;0;49;65180;
;1;40781;2067;5,0000;Lacre numerado,16cm, com dupla trava, para uso em carrinho de emergência, carrinho de parada, carrinho de medicamentos e diversas utilizações, Cor azul ou amarelo, Numeração não repetida.;Pacote 100,00 Unidades;0;1;0;50;65181;
;2;42485;1;1,0000;Maca para transporte,em aço pintado, estrutura fabricada em tubos de aço SAE 1010, Leito fixo fabricado em MDF estofado com espuma e revestido em courvin, sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira, grades laterais em aço SAE 1010, batentes de silicone nas extremidades, rodízios giratórios diâmetro de 125mm sendo dois com travas. Dimensões aproximadas: alt. 0,85cm x comp.1,90m x larg. 0,65cm.;Unidade;0;1;0;51;65217;
;1;43701;1;10,0000;Maleta para Primeiros Socorros, branca, estojo com 2 bandejas, 16 divisões e 2 mini-estojos, fecho duplo e alça para cadeado.;Unidade;0;1;0;52;65182;
;1;40947;1;100,0000;Máscara,de alta concentração de oxigênio, de cor transparente, com elástico, possui balão reservatório que se conecta a rede de oxigênio, tubo extensor para conexão em oxigênio, presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável e reservatório de oxigênio.;Unidade;0;1;0;53;65183;
;1;44053;1;20,0000;Máscara para traqueostomia com conector 360º adulto, composição: policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP) e borracha sintética.;Unidade;0;1;0;54;65184;
;1;43276;1;5,0000;Máscara respiratória semi facil reutilizável, material respirador: elastômero, encaixe cartucho/filtro: baioneta, tam: médio, modelo:6200. Equipamento proteção indispensável p/ profis que atuam diretamente em ambientes nocivos a saúde e ao bem-estar respiratório, como é ocaso de locais com muita poeira, fumos, névoas, gases e vapores. A máscara respiratória dá a proteção necessária para esses caso e previne o usuário de doenças provocadas pela inalação desses contaminantes. Possui ótima vedação junto ao rosto, evitando que os poluentes possam chegar as vias respiratórias. Ajuste fácil ao rosto do usuário. Filtro de qualidade. Filtro utilizado: Linha 6000 a 2000. Acompanha: cartucho quimico, filtro mecênico e retentor. Indicado p/ proteção das vias respiratórias contra poeiras. Certificados: 4115. Número Certificado de Aprovação-Ca4115. Material (tipo/composição): Elastômero sintético: Cor cinza, tam:M.Filto utilizado: Linha 6000e2000.N° de cartuchos adaptáveis no respirador:2 cartuchos;Unidade;0;1;0;55;65185;
;2;43029;1;10,0000;Mesa auxiliar com 3 prateleiras. Pés em tubos 7/8". Tampo e prateleira em chapa 1,20 mm. Pintura esmaltada epóxi branca. Dimensões: 0,40x0,60x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Garantia de 01 ano.;Unidade;0;1;0;56;65218;
;2;3131;1;2,0000;Mesa Ginecológica,mesa para exame ginecológico com estrutura e inox e leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo, estrutura tubular em aço redondo, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha gaveta para escoamento de líquidos. Medidas: 185cm   x 50cm (L) x 84cm (A). Garantia 01 ano.;Unidade;0;1;0;57;65219;
;2;2799;1;10,0000;Mesa para Escritório,40mm, em MDF de 15mm, medidas: A 0,75cm x L 0,80 cm x P 0,60cm (para impressora), cor carvalho mel, garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;58;65220;
;2;43277;1;10,0000;Mesa para escritório com 3 gavetas, medidas aproximadas A 74,5 cm x L 155 cm x P 60 cm, Material do puxador: PVC cromado, montagem reversível, estrutura em MDP, acabamento em BP, costas na cor do móvel, material: MDP 15 mm, COR BRANCA, para ser utilizada em consultórios médicos e de enfermagem. Garantia de 01 ano.;Unidade;0;1;0;59;65221;
;2;5887;1;20,0000;Mesa, Para Escritório Com 3 Gavetas,medidas aproximadas A 74,5 cm x L 155 cm x P 60 cm, Material do puxador: PVC cromado, montagem reversível, estrutura em MDP, acabamento em BP, costas na cor do móvel, material: MDP 15 mm, COR CARVALHO. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;60;65223;
;2;40726;1;10,0000;Mesa para escritório em L,1,80m x 1,60m, com 02 gavetas. Dimensões aproximadas: gaveteiro A 75 cm x L 180 cm x P 70 e mesa de apoio A 75 cm x L 90 cm x P 70 cm, possui 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas e 01 mesa de apoio. Montagem Flex: a montagem do gaveteiro e da mesa de apoio pode ser feita em qualquer lado, estrutura em MDF, garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;61;65222;
;2;40719;1;5,0000;Mesal Oval para sala de reunião,para escritório, medidas aproximadas A 0,74 x L 2,00 x P 0,90, tampo confeccionado em MDP de 25mm e acabamento com fita de borda de 2mm. Frontal confeccionada em aço perfurado e com pintura epóxi antiferrugem. Cor azul/cristal, garantia 12 meses;Unidade;0;1;0;62;65224;
;1;43611;1;200,0000;Pá adesiva: adulto original para cardiversor lifemed modelo lifeshock pro;Unidade;0;1;0;63;65186;
;1;43612;1;200,0000;Pá adesiva: infantil original para cardiversor lifemed modelo lifeshock pro;Unidade;0;1;0;64;65187;
;1;16261;1;400,0000;Placa de hidrocoloide,composta por uma camada interna autoadesiva hipoalérgica, contém hidrocoloide (CMC - Carboximetilcelulose Sódica), Poli - isubutileno e conservantes, camada externa de filme de poliuretano e um liner, papel siliconado. Medida 20x20.;Unidade;0;1;0;65;65188;
;1;42893;2096;100,0000;Placa de petri estéril, descartável, para cultivo celular. Fabricada em Poliestireno, com alta transparência. Dimensões 150 x 15 mm, sem divisória, com 1 Compartimento. Superfície plana, Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação,;Pacote 5,00 Unidades;0;1;0;66;65189;
;1;44054;129;400,0000;Pomada de barbatimão 20%, auxilia no tratamento de feridas, auxilia nas inflamações da pele, controle de infecções em escaras e cicatrização, ação bactericida e cicatrizante, diminuições das lesões de ulcera varicosas. Composição: tintura de barbatimão: 20%, pomada qsp 60g.;Bisnaga 60,00 Gramas;0;1;0;67;65190;
;1;11512;1;50,0000;Porta agulha mayo hegan 10cm,instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias, Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-410/420, com serrilha. Tamanho 10cm, Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, fabricado em padrões internacionais de qualidade, Registro no Ministério da Saúde.;Unidade;0;1;0;68;65191;
;1;42899;1;20,0000;Pote plástico 100ml com tampa rosca,com bloqueio de luminosidade, branco. Produzidos em 90% polietileno de alta densidade e 10% polietileno de alta densidade é resistente a quedas e bloqueia a luminosidade, protegendo assim os produtos internos que são sensíveis a luz. Área máxima de rotulagem: Comprimento 22cm x Altura 6,2cm. Especificações aproximadas do produto: Diâmetro externo: 52mm. Altura com tampa: 42mm. Peso total:12,9g.;Unidade;0;1;0;69;65192;
;2;40730;1;3,0000;Rádio com Bluetooth, Entrada USB, Rádio FM e MP3,sintonizador de rádio digital, mídias compatíveis: dispositivos USB, formatos compatíveis: MP3 e WMA, conexão para fone de ouvido, alimentação: pilha ou eletricidade, bivolt. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;70;65225;
;1;30461;2671;500,0000;Repelentes de Insetos,em spray 100ml, indicado para adultos e crianças acima de 2 anos. Protege a pele contra picadas de insetos e mosquitos por até 4 horas. Possui formula com tecnologia Deet e Aloe Vera. É fácil e pratico de aplicar. Dermatologicamente testado e não deixa a pele oleosa e pegajosa. Composição: Diethyl toluamide, parfum, aloe barbadensis extract, alcohol, benzyl, salicylate, coumann, hydroxycitronellal, limonene, linalool e butylphenyl methylpropional. Ingrediente ativo: diethyl toluamide - 6,65%.;Frasco 100,00 Mililitros;0;1;0;71;65193;
;1;6382;456;5000,0000;Seringa para insulina,com agulha de 8mmx0,33mm, partes da seringa. Agulha fixa (não há desperdício de insulina), com escala de graduação, êmbolo e protetor do êmbolo, protetor da agulha, o primeiro traço é o "0" (zero) e registro de dose. Caixa c/100 unidades, Capacidade para 100 unidade (1ml) de insulina ou menos, esterilizado a 60 cobalto, Agulha curta com 8mm de comprimento e 0,3 calibre. Registro na ANVISA.;Caixa 100,00 Unidades;0;1;0;72;65194;
;1;44055;2662;800,0000;Solução para limpeza e descontaminação de feridas, composto por betaína (surfactante) e polihexanida. Produzido em sistema fechado estéril, livre de endotoxinas e pronta para uso. Registrado na ANVISA como produto para saúde Classe IV. Indicações: Limpeza, hidratação e descontaminação de todos tipos de feridas, podendo permanecer aberto por até 8 semanas após o rompimento do lacre. Facilita a remoção de curativos ou coberturas tecnológicas aderidos a lesão. Benefícios: excelente relação custo-benefício: reduz o tempo de cicatrização. Reduz os odores da ferida. Eficaz para a prevenção e tratamento do biofilme. Compatível com todos os tipos de curativos (tradicionais ou de tecnologia avançada). Remove as crostas presentes no leito da ferida. Minimiza a dor no momento da troca de curativo. Previne infecção. Após aberto pode ser usado por até 8 semanas. Composição: 350ml água purificada, 01% undecilenamidopropil-betaína, 01% poliaminopropil biguanida (polihexadina).;Frasco 350,00 Mililitros;0;1;0;73;65195;
;1;9299;1;400,0000;Sonda foley duas vias, Nº18,látex siliconado, orifícios adequados, eficientes e bem-acabado, ponta atraumática, balão à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno), Embalado individualmente, tendo como embalagem primaria, involucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto, compatível com lubrificantes à base de água, válvula de fácil manipulação.;Unidade;0;1;0;74;65196;
;1;11468;1;400,0000;Sonda foley duas vias, Nº20,látex siliconado, orifícios adequados, eficientes e bem-acabado, ponta atraumática, balão à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente, conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora, atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno), Embalado individualmente, tendo como embalagem primaria, involucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto, compatível com lubrificantes à base de água, válvula de fácil manipulação.;Unidade;0;1;0;75;65197;
;1;10914;1;800,0000;Soro Glicosado,250ml, sistema fechado, em bolsa.;Unidade;0;1;0;76;65198;
;1;16062;1;400,0000;Soro Glicosado 5% 250ml,sistema fechado, em bolsa.;Unidade;0;1;0;77;65199;
;2;43041;1;5,0000;Suporte para braço braçadeira para injeção e coleta de sangue estofada com regulagem de altura para a haste e regulagem de inclinação para a concha. Base em tripé de tubo de aço carbono, Coluna em tubo de aço carbono, Haste em tubo de aço inox redondo, Concha em chapa de aço inox - AISI430. Altura regulável por meio de manípulo e Concha com regulagem de inclinação, Pés com ponteiras plásticas, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso, Acompanha Capa estofada para apoio do braço na cor preta, Dimensão Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm. Garantia de 01 ano.;Unidade;0;1;0;78;65226;
;2;3137;1;10,0000;Tela de Projeção,retrátil, com tripé, medidas: 2.00 x 2.00 cm, polegadas: 108", formato: 1:1 (quadrado). Tecido Matte White, com verso preto, Estojo em alumínio, Tela para projeção retrátil de no mínimo 120 polegadas, Pintura eletrostática anticorrosiva, bordas pretas, Altura máxima do tripé: 270 cm. Garantia 12 meses.;Unidade;0;1;0;79;65227;
;2;6186;1;10,0000;Tenda,3x3 sanfonado articulada desmontável, Tipo: Articulada Estrutura (Pés): Em material alumínio evitando corrosão por contato com o solo, Articulação, (Parte superior): Em Aço com pintura Epóxi para maior resistência e durabilidade prolongando a vida útil do produto. Cor: branco, azul, bordo ou preto, Cobertura: Poliéster, Cobertura: 3 x 3m, Base: 3 x 3m Altura: 2.5 m, Acompanha: Bolsa para Transporte, Manual do Usuário, Kit de fixação. Garantia 01 ano.;Unidade;0;1;0;80;65228;
;1;40856;1;30,0000;Termômetro clinico digital de testa sem contato,com tecnologia inovadora de infravermelhos permite mediar a temperatura da testa em 3 segundos e ao retiras a capa protetora da sonda afere a temperatura do ouvido em 1 segundando, também mede a temperatura do ambiente e líquidos em 3 segundos.;Unidade;0;1;0;81;65200;
;1;40942;1;1000,0000;Teste Rápido,imunocromatografico de fluxo lateral para detecção qualitativa de antígeno da dengue (den 1,2,3,4) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total.;Unidade;0;1;0;82;65201;
;1;43190;2981;100,0000;Tubo de ensaio plástico transparente com tampa na cor branca translúcida, Capacidade, 4ml, Embalagem, 100 unidades de tubo + tampa;Embalagem 100,00 Unidades;0;1;0;83;65202;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
